# PoE制御

### 1. 機能概要

PoE（Power over Ethernet) とは、Ethernet ケーブル (カテゴリ5e以上) を使って電力を供給する技術のことです。
本製品は、クラス4 受電機器へ給電可能な IEEE 802.3at に対応します。
IEEE 802.3atでは、

- 電力供給側(給電機器) : PSE: Power Sourcing Equipment

- 電力受電側(受電機器) : PD: Powered Device

と呼びます。
本製品は、給電方式として、ケーブルの信号線（1,2,3,6）を使用する Alternative A を採用します。

### 2. 用語の定義

特になし

### 3. 機能詳細

#### 3.1. PoE 給電機能の有効/無効 制御

本製品のPoE 給電に対応しているポート (以下PoEポート) は、それぞれ以下のとおりです。

- SWX2210P-10G : ポート 1-8

- SWX2210P-18G : ポート 1-16

- SWX2210P-28G : ポート 1-24

本製品では、工場出荷状態で、すべての PoEポートの給電機能が有効となっています。
ただしポートごとに給電機能を無効に設定することも可能です。
接続機器が通常のEthernet 機器の場合、給電を行わず 通常のEthernet ポート として動作します。

#### 3.2. 給電クラスと同時給電可能なポートの最大数

本製品は、PoE 規格に準拠した給電機器として、 1ポートあたり最大30W の電力供給が可能です。
接続されたPDの検出と電力クラスの識別を自動的に行い、給電を開始します。
IEEE 802.3at で規定される電力クラスと同時に給電可能なポートの最大数について、以下に示します。

Class | 受電機器の電力 (MAX) | 給電機器の電力 | 同時給電可能 最大ポート数 (PoE供給可能電力上限)
--- | --- | --- | ---
SWX2210P-10G(124W) | SWX2210P-18G(247W) | SWX2210P-28G(370W)
0 | 13.0 W | 15.4W | 8 | 16 | 24
1 | 3.84 W | 4.0W | 8 | 16 | 24
2 | 6.49 W | 7.0W | 8 | 16 | 24
3 | 13.0 W | 15.4W | 8 | 16 | 24
4 | 25.5 W | 30.0W | 4 (*) | 8 (*) | 12 (*)

- (*): 受電機器の電力使用量によって、記載しているポート数以上の同時給電が可能です。

#### 3.3. ガードバンド

ガードバンドとは、不意の給電停止を避けるために最大供給電力に対して設定するマージンのことです。
給電可能電力量がガードバンド以下の場合、新たに接続されたPDに対しての給電を抑制します。
このガードバンドの値を適切に設定することにより、後から接続されたPDによって他のPDへの給電が停止されてしまうのを防ぐことができます。
本製品では、ガードバンドの値を0～30Wの範囲で設定することができ、デフォルトは7Wです。

#### 3.4. 給電優先度

本製品はPoEポートごとに給電優先度の設定が可能です。
優先度は高い順に critical, high, low となり、デフォルトは全ポートlowの設定となります。
同じ優先度が設定されているポート間では、ポート番号の小さい方が優先度が高く、ポート番号順(１ → ２ → ３…​)に低くなります。
PDからPower via MDI TLVを含むLLDPフレームを受信した場合、LLDPフレームを受信したPoEポートでは、給電優先度の設定に関わらずLLDPフレーム内で指定された給電優先度で動作します。

#### 3.5. PoE給電動作

本製品は電力使用量によって以下の処理を行います。

- システム全体の電力消費量がPoE供給可能電力上限を超えようとした場合
  優先度の低い順にPoEポートからの給電を停止し、電力消費量がPoE供給可能電力上限内に収まるようにします。
  このとき、電力供給を停止したポートのPoE STATE LEDが橙点灯し、STATUS LEDも橙点灯します。
  また、SYSLOGに "PortX.X over system power limit" を出力します。

- 給電可能電力量がガードバンド以下の場合
  既に給電を行っているPDへの給電は続行されますが、新たにPDを接続した場合には給電優先度に関わらずそのPDに対する給電は行われません。
  このとき、電力供給が行われなかったポートのPoE STATE LEDを橙点灯し、STATUS LEDも橙点灯します。

- 特定のPoEポートの電力消費量がポート単位のPoE供給可能電力上限を超えた場合
  該当するPoEポートの給電を停止します。他のPoEポートへの給電は継続します。
  このとき、電力供給を停止したポートのPoE STATE LEDを橙点滅し、STATUS LEDは橙点灯します。
  また、SYSLOGに、"PortX.X over load" を出力します。

- 電力使用量が上記以外 (正常範囲内) の場合
  PDへの給電を継続します。
  このとき、給電しているPoEポートのPoE STATE LEDは緑色に点灯します。

また、PoEポートの状態あるいは給電可能電力量に変化があった場合、以下の処理を行います。

- 給電を開始した場合
  SYSLOGに、"PortX.X power on" を出力します。
  給電を開始したPoEポートのPoE STATE LEDを緑点灯します。

- 給電を停止した場合
  SYSLOGに、"PortX.X power off" を出力します。
  給電を停止したPoEポートのPoE STATE LEDを消灯します。

- 残りの給電可能電力量がガードバンド以下になった場合
  SYSLOGに、"guardband on" を出力します。

- 残りの給電可能電力量がガードバンド以下の状態から回復した場合
  SYSLOGに、"guardband off" を出力します。

#### 3.6. LLDPによる給電設定

本製品は、PDからPower via MDI TLVを含むLLDPフレームを受信したとき、PoEポートの給電動作を自動的に変更します。
本機能はLLDPフレームが受信可能なPoEポートでのみ動作します。
Power Via MDI TLVと変更される動作の対応は以下のとおりです。

Power Via MDI TLV (IEEE802.3) | 変更される動作
--- | ---
Requested power priority | 給電優先度
PD requested power value | PoEポートの電力割り当て

### 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
システム全体でのPoE給電機能の設定 | power-inline enable
インターフェース単位でのPoE給電機能の設定 | power-inline enable
PoEポートの説明文の設定 | power-inline description
PoEポートの優先度の設定 | power-inline priority
ガードバンドの設定 | power-inline guardband
PoE給電情報の表示 | show power-inline

### 5. コマンド実行例

### 6. PoEポートの給電設定

port1.8の給電機能を設定します。

    Yamaha(config)#power-inline enable (1)
    Yamaha(config)#interface port1.8
    Yamaha(config-if)#power-inline description AP1 (2)
    Yamaha(config-if)#power-inline priorty critical (3)
    Yamaha(config-if)#power-inline enable (4)
    Yamaha(config-if)#exit
    Yamaha(config)#exit

1 | システム全体のPoE給電機能を有効化 ※default設定の場合不要
2 | PoEポートの説明文としてAP1を設定
3 | PoEポートの優先度を最高に設定
4 | インターフェースのPoE給電機能を有効化 ※default設定の場合不要

### 7. 注意事項

特になし

### 8. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.