# 物理インターフェース

### 1. 概要

物理インターフェースの設定変更を行うページです。

### 2. トップページ

インターフェース設定のトップページです。

#### 2.1. MRUの設定

- MRU の設定が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - MRU

    - 一度に受信できる最大のデータ量が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、MRUの設定を行うページが表示されます。

#### 2.2. インターフェースの一覧

- 物理インターフェースの現在の動作状況と設定が、インターフェースごとに表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - チェックボックス

    - 一括設定と設定の初期化を行う際にチェックをいれます。

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます。

  - リンク

    - インターフェースのリンク状態が表示されます。

  - 速度 / 通信モード

    - 動作中の速度と通信モードが表示されます。

    - 自動設定の場合、状態表記の末尾に (自動) と表示されます。

  - EEE

    - EEE 機能の動作状況が表示されます。

  - クロスストレート自動判別

    - クロスストレート自動判別の動作状況が表示されます。

  - 説明

    - インターフェースに設定されている説明文が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます。

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます。

  - 物理インターフェースの設定ページの設定項目には初期設定の値が反映されます。

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます。

  - 各設定の初期設定は以下のとおりです。

    - 動作 : インターフェースを有効にする

    - 説明 : 未設定

    - 速度 / 通信モード : 自動

    - EEE 機能 : 無効 (省電力型イーサネット機能を使用しない)

    - クロスストレート自動判別 : 有効

### 3. MRU の設定ページ

MRU の設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. MRUの設定

- MRU

  - 一度に受信できる最大のデータ量を指定します。

  - 入力範囲は 1522 - 10240 Byte です。

### 4. 物理インターフェースの設定ページ

物理インターフェースに関連する設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. 物理インターフェースの設定

- ポート

  - 設定を行うインターフェース名が表示されます。

- 動作

  - インターフェースの動作を以下から選択します。

    - インターフェースを有効にする

    - インターフェースを無効にする

- 説明

  - インターフェースの説明文を設定します。

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です。

  - 入力可能文字数は 80 文字です。

- 速度 / 通信モード

  - インターフェースの速度と通信方式を以下から選択します。

    - LAN ポートの場合

      - 自動

      - 1Gbps / 全二重

      - 100Mbps / 全二重

      - 100Mbps / 半二重

      - 10Mbps / 全二重

      - 10Mbps / 半二重

- EEE 機能

  - EEE 機能の動作を以下から選択します。

    - 無効 (省電力型イーサネット機能を使用しない)

    - 有効 (省電力型イーサネット機能を使用する)

- クロスストレート自動判別

  - クロスストレート自動判別の動作を以下から選択します。

    - 有効

    - 無効

  - クロスストレート自動判別が無効の場合、ケーブル接続タイプに MDI を使用します。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.