# SNMPv3 ユーザー

### 1. 概要

SNMPv3 ユーザーに関する設定を行うページです。
通信内容の認証と暗号化は常に行われ、認証アルゴリズムには HMAC-SHA-96、暗号化アルゴリズムには AES128-CFB が使用されます。この設定を変更することはできません。
認証/暗号化アルゴリズムおよびパスワードは、対向となる SNMP マネージャーの設定と一致している必要があります。

### 2. トップページ

SNMPv3 ユーザー のトップページです。

#### 2.1. ユーザーの設定

- 現在登録されているユーザーの情報が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - ユーザー名

    - 登録されているユーザー名が表示されます

  - アクセスモード

    - ユーザーに対して設定されているアクセスモードが表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したユーザーの設定変更を行うページが表示されます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのユーザーに対する設定が初期化されます。

- ReadWriteのユーザーとReadOnlyのユーザーを 1 個ずつ登録できます。

### 3. ユーザーの設定ページ

ユーザーの新規登録や、登録済みのユーザーの設定変更を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. ユーザーの設定

- アクセスモード

  - 設定を行うユーザーのアクセスモードが表示されます。

    - ReadOnly

      - MIBビューの読み出しのみできます。

    - ReadWrite

      - MIBビューの読み出しと書き込みができます。

    - ReadOnlyユーザーとReadWriteユーザーはどちらも全てのMIBビューにアクセスすることができます。

- ユーザー名

  - ユーザー名を設定します。

  - 入力可能文字は ?, ¥, " を除いた半角英数記号です。

  - 入力可能文字数は 32 文字です。

- 認証パスワード

  - 認証パスワードを設定します。

  - 入力可能文字は ?, ¥, " を除いた半角英数記号です。

  - 入力可能文字数は 8 文字以上 32 文字以内です。

- 暗号化パスワード

  - 暗号化パスワードを設定します。

  - 入力可能文字は ?, ¥, " を除いた半角英数記号です。

  - 入力可能文字数は 8 文字以上 32 文字以内です。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.