# VLANの作成

### 1. 概要

VLAN の作成や削除を行うページです。

### 2. トップページ

VLAN の作成のトップページです。

#### 2.1. VLANの一覧

- 定義されている VLAN の情報が表示されます。

- 1 ページの最大表示数は 20 個です。 や を押したり、数値を入力することでページの切り替えができます。

- ソートスイッチを押すと、各項目でソートすることができます。

- 「新規」ボタンを押すと、VLAN の新規作成を行うページが表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択した VLAN の設定変更を行うページが表示されます。

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての VLAN が削除されます。

  - 以下の VLAN は削除することができません。

    - デフォルト VLAN ( VLAN ID = 1 )

- VLAN はデフォルト VLAN ( VLAN ID = 1 ) を含めて最大 256 個まで作成することができます。

### 3. VLAN の設定ページ

VLAN の新規作成や、定義済みの VLAN の設定変更を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. VLANの設定

- VLAN ID

  - 新規作成時、設定する VLAN ID を、有効な範囲 ( 2 〜 4094 ) から入力します。

    - 初期値として、未登録の VLAN ID のうち最も小さい ID が入っています。

    - 登録済みの VLAN ID を入力した場合は、設定変更として扱われます。

  - 設定変更時は、VLAN ID を変更することはできません。

- 名前

  - VLAN の名称を、32文字以内の半角英数字と半角記号で設定します。

    - デフォルト VLAN ( VLAN ID = 1 ) は、名称を変更することはできません。

    - 空白文字と "?" は、VLAN の名称に使用することはできません。

- フレーム転送

  フレーム転送を以下の項目から選択します。

  - フレーム転送を有効にする

  - フレーム転送を無効にする

    - デフォルト VLAN ( VLAN ID = 1 ) は、フレーム転送を無効にできません。

- 説明

  - インターフェースの説明文を設定します。

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です。

  - 入力可能文字数は 80 文字です。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.