# QoS

### 1. 概要

QoS (Quality of Service) 機能の設定変更を行うページです。

### 2. トップページ

QoS のトップページです。

#### 2.1. Web 会議アプリケーション向け最適設定

- 「進む」ボタンを押すと、Web 会議アプリケーション向けに QoS の最適設定を行う手順が開始されます。

#### 2.2. システムの設定

- システム全体にかかる QoS 機能の設定内容が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - QoS 機能

    - QoS 機能が有効か否かが表示されます。

  - スケジューリング方式

    - スケジューリング方式の設定が表示されます。

  - CoS - 送信キュー ID 変換テーブル

    - CoS 値に対応する送信キュー ID の設定が表示されます。

  - DSCP - 送信キュー ID 変換テーブル

    - DSCP 値に対応する送信キュー ID の設定が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定を変更するページが表示されます。

- QoS 機能を有効にするには、フロー制御を無効にする必要があります。

#### 2.3. インターフェースの設定

- QoS 機能で使用するトラストモードの設定が、LAN ポートごとに表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択した LAN ポートの設定を変更するページが表示されます。

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての LAN ポートに対して設定を行うことができます。

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての LAN ポートに対する設定が初期化されます。

  - トラストモードの初期設定は、全ポート 「CoS」 です。

  - デフォルト CoS 値の初期設定は、全ポート 「0」 です。

- QoS 機能を使用しない設定の場合、QoS 機能の設定を行うことはできません。

### 3. Web 会議アプリケーション向け最適設定ページ

Web 会議アプリケーション向けに QoS の最適設定を行うページです。
入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。
入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「実行」ボタンを押してください。

Web 会議アプリケーション向け最適設定では以下の設定を行います。
・QoS を有効にします。
・すべてのポートのトラストモードを DSCP に設定します。
・最適化対象の Web 会議アプリケーションで使用する DSCP 値を、優先度の高い送信キューに割り当てます。
・最適化対象の Web 会議アプリケーションで使用しない DSCP 値を、最も優先度の低い送信キューに割り当てます。
・すべての送信キューのスケジューリングを絶対優先方式に設定します。

#### 3.1. Web 会議アプリケーション向け最適設定

- 対象アプリケーション

  - 最適化対象とする Web 会議アプリケーションを選択します。

### 4. システムの設定ページ

QoS 機能を使用するかどうかの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。
QoS 機能を使用しない設定にすると、QoS に関連する設定はすべてクリアされますのでご注意ください。

#### 4.1. システムの設定

- QoS 機能

  - 無効にする

    - QoS 機能を無効にします。このとき、QoS 設定はすべてクリアされます。

  - 有効にする

    - QoS 機能を有効にします。QoS に関連する設定やコマンドを実行できるようになります。

- スケジューリング方式

  - 重み付きラウンドロビン方式

    - 各送信キューの重みの比率によってフレームを送信します。

    - 優先度の低いキューからも、ある一定の割合で送信をすることができます。

  - 絶対優先方式

    - 送信キューの優先度の高いものから優先的に送信します。

    - 優先度の高いキューにフレームが格納されている場合には、それより優先度の低いキューからは全く送信することができなくなります。

- CoS - 送信キュー ID 変換テーブル

  - 各 CoS 値に対応する送信キュー ID を設定します。

  - 送信キュー ID の入力範囲は 0 - 7 で、ID が大きいほどフレーム送信時の優先度が高くなります。

  - 「かんたん入力」ボタンを押すと、以下の設定を CoS - 送信キュー ID 変換テーブルへまとめて入力できます。

    - 初期設定

      - 工場出荷状態の設定です。

- DSCP - 送信キュー ID 変換テーブル

  - 各 DSCP 値に対応する送信キュー ID を設定します。

  - 送信キュー ID の入力範囲は 0 - 7 で、ID が大きいほどフレーム送信時の優先度が高くなります。

  - 「RFC に準拠した値だけ表示」にチェックを入れると、RFC に準拠した DSCP 値だけ表示されるようになります。ただし、入力内容の確認画面ではすべての DSCP 値が表示されます。

  - 「かんたん入力」ボタンを押すと、以下の設定を DSCP - 送信キュー ID 変換テーブルへまとめて入力できます。

    - 初期設定

      - 工場出荷状態の設定です。

    - Web 会議アプリケーション向け最適設定

      - Web 会議アプリケーションで使用する DSCP 値を優先度の高いキューに割り当て、使用しない DSCP 値を最も優先度の低いキューに割り当てます。

      - 少なくとも 1 つ以上の Web 会議アプリケーションを選択してください。

### 5. インターフェースの設定ページ

パケットの CoS 値や DSCP 値、ポートに設定された優先度のうち、どの値に基づいて送信キューを決定するかを意味する「トラストモード」の設定を行います。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 5.1. インターフェースの設定

- ポート

  - 設定を行う LAN ポートが表示されます。

- トラストモード

  - CoS値を使用して送信キューを決定する

    - パケットの CoS 値と「CoS - 送信キューID変換テーブル」を使用して、送信キューを決定します。

    - 受信パケットがタグなしパケットの場合、デフォルト CoS 値 が適用されます。

    - デフォルト CoS 値は 0 - 7 の範囲で指定することができます。

    - リマーキングが有効の場合、CoS 値が指定の値でリマーキングされ、送信キューが再割り当てされます。

    - 「CoS - 送信キューID変換テーブル」の確認方法および変更方法は、コマンドリファレンスをご覧ください。

  - DSCP値を使用して送信キューを決定する

    - パケットの DSCP 値と「DSCP - 送信キューID変換テーブル」を使用して、送信キューを決定します。

    - リマーキングが有効の場合、DSCP 値が指定の値でリマーキングされ、送信キューが再割り当てされます。

    - 「DSCP - 送信キュー ID 変換テーブル」の確認方法および変更方法は、コマンドリファレンスをご覧ください。

  - ポートに設定された優先度を使用して送信キューを決定する

    - 「ポート優先度」に従って送信キューを決定します。

    - ポート優先度として割り当てる送信キューを 0 - 7 の範囲で選択します。

    - 数字が大きいほど優先度は高くなり、初期設定では 2 が選択されています。

    - トラストモードが「ポート優先」に設定されている場合のみ、設定変更できます。

### 6. 商標名称について

- Zoom はZoom Video Communications,Incの米国及びその他の国における登録商標または商標です。

- Microsoft Teams は、米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標または商標です。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.