# パススルー

### 1. 概要

パススルー機能の設定変更を行うページです。
パススルー機能の有効/無効の切り替えを行うことができます。

### 2. トップページ

パススルーのトップページです。

#### 2.1. EAPパススルーの設定

- EAP パススルーを有効にするかどうか、現在の設定が表示されます。

- EAP フレームは IEEE 802.1X 認証で使用されます。

- EAP パススルーが有効の場合、本製品を IEEE 802.1X 認証の認証スイッチと PC の間に設置することができます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定を変更するページが表示されます。

#### 2.2. BPDUパススルーの設定

- BPDU パススルーを有効にするかどうか、現在の設定が表示されます。

- BPDU フレームはスパニングツリープロトコル (STP) で使用されます。

- BPDU パススルーが有効の場合、本製品を STP を使用しているスイッチ間に設置することができます。

- 「設定」ボタンを押すと、設定を変更するページが表示されます。

### 3. EAP パススルーの設定ページ

EAP パススルーを有効にするかどうかの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. EAPパススルーの設定

- EAPパススルー

  - 有効

    - 受信した EAP フレームを転送します。

  - 無効

    - 受信した EAP フレームを破棄します。

### 4. BPDU パススルーの設定ページ

BPDU パススルーを有効にするかどうかの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. BPDUパススルーの設定

- BPDUパススルー

  - 有効

    - 受信した BPDU フレームを転送します。

  - 無効

    - 受信した BPDU フレームを破棄します。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.