# LEDインジケーター制御

### 1. 機能概要

本製品には、 [POWER], [STATUS], [LINK/ACT], [SPEED], [PoE STATE] の5種類のLED インジケーターと、LED MODEの切り替えに使用する LED MODEボタン が搭載されています。

- SWX2210P LED インジケーター

### 2. 用語の定義

特になし

### 3. 機能詳細

#### 3.1. LEDインジケーター点灯仕様

本製品 の LED インジケーター点灯仕様について、以下に示します。

- SWX2210P LED インジケーター

  インジケーター | 点灯状態 | 説明
  --- | --- | ---
  POWER | 消灯 | 電源オフ
  緑色で点灯 | 電源オン
  STATUS LED | 消灯 | 正常
  橙色で点灯 | 以下のいずれかの状態 - 総給能力オーバーにより給電を停止した - ガードバンドにより給電を抑制した - 過電流により給電を停止した - ループを検出し、通信を遮断した
  橙色で点滅 | システム異常を検出した(ファン異常/温度異常/電源異常)
  LINK/ACT | 消灯 | 以下のいずれかの状態 - リンクダウン - 表示モードがOFFモードになっている
  緑色で点灯 | リンクアップ
  緑色で点滅 | データ転送中
  橙色で点滅 | ループを検出し、通信を遮断した
  SPEED | 消灯 | 以下のいずれかの状態 - リンクダウン - 10BASE-T で接続中 - 表示モードがOFFモードになっている
  橙色で点灯 | 100BASE-TX で接続中
  緑色で点灯 | 1000BASE-T で接続中
  PoE STATE | 消灯 | 以下のいずれかの状態 - 給電していない - 表示モードがOFFモードになっている
  緑色で点灯 | 正常給電中
  橙色で点灯 | 以下のいずれかの状態 - 総給能力オーバーにより給電を停止した - ガードバンドにより給電を抑制した
  橙色で点滅 | 過電流により給電を停止した

#### 3.2. LED MODEについて

##### 3.2.1. 表示モードと表示モードの切り替え

本製品は、以下に示す2つの表示モードを提供します。

モード名 | 機能概要
--- | ---
LINK/ACT モード | LINK/ACT LEDにリンク状態、SPEED LEDに接続速度、PoE STATE LEDに給電状態を表示します。
OFF モード | LINK/ACT LED、SPEED LEDおよびPoE STATE LEDを消灯し、消費電力を落とします。

表示モードの切り替えは、LED MODEボタンにより行います。
表示モードの切り替えの流れを以下に示します。

- 表示モードの切り替え (初期LEDモードが LINK/ACTモード の場合)

##### 3.2.2. OFFモードのLED表示

LEDモードがOFFモードのとき、LINK/ACT LED、SPEED LEDおよびPoE STATE LEDはリンク状態、ループ検出状態およびPoE給電状態に関係なくすべて消灯します。

##### 3.2.3. システム起動後のLEDモードの変更

本製品では、システム起動後の LED モード(初期LEDモード) を設定することができます。
初期 LED モードの初期値は、 LINK/ACT モード に設定されており、 led-mode default コマンド により変更することができます。

show led-mode コマンドにより初期 LED モード、現在表示中の LED モード を確認することができます。

#### 3.3. その他のLED表示

LED MODEボタンを押した状態で電源を入れて約10秒経過すると、LEDモードの状態に関係なく全ポートLEDは橙色に点灯し、工場出荷時の設定に戻ります。

### 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
LAN ポート 状態表示 | show interface
ループ検出 設定状態の表示 | show loop-detect
PoE給電情報の表示 | show power-inline
初期LEDモードの設定 | led-mode default
LEDモードの表示 | show led-mode

### 5. コマンド実行例

#### 5.1. LAN ポートの状態確認

LANポートの状態を show interface コマンドで確認します。

    Yamaha#show interface
    Interface port1.1
      Link is UP
      Hardware is Ethernet
      HW addr: ac44.f230.02c9
      MRU 1522
      BPDU pass-through: Enabled
      EAP pass-through: Enabled
      Description:
      ifIndex 5001
      Speed-Duplex: auto(configured), 10-half(current)
      Auto MDI/MDIX: on
      Vlan info:
        Switchport mode         : access
        Ingress filter          : enable
        Acceptable frame types  : all
        Default Vlan            :    1
        Configured Vlans        :    1
      Interface counter:
        input  packets                        : 46290
               bytes                          : 6834572
               drops                          : 0
               broadcast-and-multicast-packets: 31605
        output packets                        : 37816
               bytes                          : 16869972
               drops                          : 0
               broadcast-and-multicast-packets: 19050
      ：
    (全LANポートの情報が表示される)

#### 5.2. LAN ポート ループ検出状態の確認

LANポートのループ検出状態を確認します。

    Yamaha#show loop-detect
    loop-detect: Enable

    port        loop-detect         status
    -----------------------------------------
    port1.1        enable(*)        Normal
    port1.2        enable(*)        Normal
    port1.3        enable(*)        Detected
    port1.4        enable(*)        Normal
    port1.5        enable(*)        Blocking
    port1.6        enable(*)        Normal
    port1.7        enable(*)        Normal
    port1.8        enable(*)        Normal
    port1.9        enable(*)        Normal
    port1.10       enable(*)        Normal

#### 5.3. 初期LEDモードの設定

初期LEDモードをOFFモードに設定します。

    Yamaha#configure terminal
    Yamaha(config)#led-mode default off (1)
    Yamaha(config)#exit
    Yamaha#show led-mode (2)
    default mode : off
    current mode : off

1 | 初期LEDモードの設定
2 | LEDモードの表示

### 6. 注意事項

特になし

### 7. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.