# ストーム制御

### 1. 概要

ストーム制御の設定を行うページです。
ストーム制御を有効にすると、帯域の閾値を超えて受信した特定のフレームを破棄することで、本機の負荷を低減することができます。

### 2. トップページ

ストーム制御の設定のトップページです。

#### 2.1. ストーム制御の設定

- ストーム制御の現在の設定が、インターフェースごとに表示されます

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - チェックボックス

    - 一括設定と設定の初期化を行う際にチェックをいれます

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます

  - 対象フレーム

    - ストーム制御の対象フレームが表示されます

  - 帯域に占める割合の上限

    - 帯域に占める割合の上限が表示されます。上限を超えた受信フレームは破棄されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースの設定変更を行うページが表示されます

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対して設定を行うことができます

  - ストーム制御の設定ページの設定項目には初期設定の値が反映されます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべてのインターフェースに対する設定が初期化されます

  - ストーム制御の初期設定は、全ポート 「無効」 です

### 3. ストーム制御の設定ページ

ストーム制御の設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. ストーム制御の設定

- ポート

  - 設定を行うインターフェース名が表示されます

- ストーム制御

  - ストーム制御の動作を以下から選択します。

    - 無効

    - 有効

- 対象フレーム

  - ブロードキャストフレーム

    - ブロードキャストストーム制御を有効にします

  - マルチキャストフレーム

    - マルチキャストストーム制御を有効にします

  - ユニキャストフレーム

    - 未知のアドレスから送信されたユニキャストフレームの制御を有効にします

- 帯域に占める割合の上限

  - 帯域に占める割合の上限を指定します

  - 上限値は小数点第二位まで指定することができます

  - 上限値を超えた受信フレームは破棄されます。

  - 上限値は全ての対象フレームで共通です。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.