# MLDスヌーピング

### 1. 概要

MLDスヌーピングの設定変更を行うページです。

### 2. トップページ

MLDスヌーピングのトップページです。

#### 2.1. MLDスヌーピングの設定

- MLDスヌーピングの設定が、定義されている VLAN ID ごとに表示されます

- 1 ページの最大表示数は 20 個です。 や を押したり、数値を入力することでページの切り替えができます

- 「設定」ボタンを押すと、選択した VLAN ID の MLDスヌーピングの設定を変更するページが表示されます

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての VLAN ID に対して設定を行うことができます

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての VLAN ID に対する設定が初期化されます

  - MLDスヌーピングの初期設定は以下のとおりです

    - MLDスヌーピング : 無効

    - バージョン : MLDv2

    - MLD クエリー : 送信しない

    - MLD クエリー送信間隔 : 125 秒

    - マルチキャストルーターポート : なし

    - レポート抑制機能 : 有効

    - 高速脱退機能 : 無効

### 3. MLDスヌーピングの設定ページ

MLDスヌーピングに関する様々な設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. MLDスヌーピングの設定

- VLAN ID

  - 設定を行う VLAN ID が表示されます

- MLDスヌーピング

  - 有効 ( IPv6 マルチキャストパケットの転送を制御する )

    - MLDスヌーピングを有効にします
      マルチキャストパケットは、受信したい端末が接続されたポートにのみ転送されます
      受信端末とマルチキャストルーター間で交換される MLD メッセージを監視 ( スヌーピング ) することにより、マルチキャストパケットのフラッディングを抑制でき、ネットワークの使用帯域を抑えることができます

  - 無効 ( IPv6 マルチキャストパケットをフラッディングする )

    - MLDスヌーピングを無効にします
      マルチキャストパケットは、同一 VLAN 内のすべてのポートに常に転送されます

- バージョン

  - MLD バージョンを以下の項目から選択します

    - MLDv1

    - MLDv2

- MLD クエリー

  - 送信しない
    MLD クエリー送信機能を無効にします

  - 周期的に送信する
    MLD クエリー送信機能を有効にします。送信間隔は 20 秒 - 18000 秒の範囲で設定できます

- マルチキャストルーターポート

  - マルチキャストルーターポートとは、マルチキャストルーターが接続されているインターフェースのことです
    本製品は、MLD クエリーを受信したインターフェースをマルチキャストルーターポートとして自動学習しますが、マルチキャストルーターポートを静的に設定することもできます

  - 静的にマルチキャストルーターポートを設定するには、「選択」ボタンを押してください。指定した VLAN ID に所属しているインターフェースが一覧で表示されます
    続いて、マルチキャストルーターポートとして使用するインターフェースのチェックボックスにチェックを入れ、「確定」ボタンを押してください

- レポート抑制機能

  - マルチキャストルーターとホスト間で行われる通信負荷を抑制する機能です

  - 以下の項目から選択します

    - 有効にする

      - 本機能を有効にすると、受信した MLD report や leave メッセージはまとめて MLD クエリアへ転送されるようになります

    - 無効にする

      - 本機能を無効にすると、受信した MLD report や leave メッセージはまとめずにそのまま MLD クエリアへ転送されるようになります

- 高速脱退機能

  - 高速脱退機能とは、MLD の離脱処理でレシーバーの存在確認を行わないようにする機能です

  - LAN/SFP ポート配下に、レシーバーが 1 つだけ接続されている場合に効果的な機能です

  - 以下の項目から選択します

    - 無効にする

      - 高速脱退機能を無効にします
        MLD の離脱処理で、グループスペシフィッククエリーを送信し、レシーバーの存在確認が行われるようになります

    - 有効にする

      - 高速脱退機能を有効にします
        MLD の離脱処理で、レシーバーの存在確認が行われなくなります

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.