# 各種サーバーの設定

### 1. 概要

各種サーバーの設定を行うページです。

### 2. トップページ

各種サーバーの設定のトップページです。
以下のサーバーの現在の設定内容が表示されます。

- HTTP サーバー

- TELNET サーバー

- TFTP サーバー

- SNMP サーバー

#### 2.1. Web GUI へのアクセス

- HTTP サーバーの設定内容が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - HTTP サーバーのポート番号

    - HTTP サーバーのポート番号が表示されます。

  - セキュア HTTP サーバーの使用

    - セキュア HTTP サーバーを使用する設定か否かが表示されます。

    - セキュア HTTP サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます。

  - HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント

    - HTTP サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます。

  - 自動ログアウトまでの時間

    - 自動ログアウトまでの時間が表示されます。

#### 2.2. TELNET を使用したアクセス

- TELNET サーバーの設定内容が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - TELNET サーバーの使用

    - TELNET サーバーを使用する設定か否かが表示されます。

    - TELNET サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます。

  - TELNET サーバーにアクセス可能なクライアント

    - TELNET サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます。

#### 2.3. TFTP を使用したアクセス

- TFTP サーバーの設定内容が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - TFTP サーバーの使用

    - TFTP サーバーを使用する設定か否かが表示されます。

    - TFTP サーバーを使用する設定の場合、ポート番号が表示されます。

  - TFTP サーバーにアクセス可能なクライアント

    - TFTP サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます。

#### 2.4. SNMP を使用したアクセス

- SNMP サーバーの設定内容が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - SNMP サーバーにアクセス可能なクライアント

    - SNMP サーバーにアクセス可能なクライアントが表示されます。

### 3. Web GUI へのアクセスの設定ページ

HTTP サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. Web GUI へのアクセス

- HTTP サーバーのポート番号

  - HTTP サーバーのポート番号を指定します。

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です。

- セキュア HTTP サーバーの使用

  - セキュア HTTP サーバーを使用するか否かを以下から選択します。

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します。

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です。

- HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント

  - クライアントのアクセス制限方法を以下から選択します。

    - すべて許可する

    - 条件を指定する

  - 条件を指定する を選択した場合、条件を最大 8 つまで指定できます。

  - 条件として以下を指定します。

    - 動作

      - アクセス制限する際の動作を以下から選択します。

        - 許可

        - 拒否

    - 条件

      - アクセス制限する対象を以下から選択します。

        - すべてのアドレス

        - IP アドレスを指定

    - IP アドレス

      - IP アドレスを指定 を選択した場合は IP アドレスを指定します。

      - IP アドレスとして以下を指定することができます。

        - IPv4 アドレス

          - 例: 192.168.100.1

        - IPv4 ネットワークアドレス

          - 例: 192.168.100.0/24

        - IPv6 アドレス

          - 例: fe80::1234:5678

        - IPv6 ネットワークアドレス

          - 例: 2001:1234:5678:90ab::0/64

  - アイコンを押すことで設定フォームを追加することができます。

  - 「削除」ボタンを押すことで設定フォームを削除することができます。

- 自動ログアウトまでの時間

  - 自動ログアウトまでの時間をセレクトボックスから選択します。

  - 設定したい時間がセレクトボックスにない場合は「任意の時間」を選択し、その下のテキストボックスに入力します。

  - 任意の時間の入力範囲は 1 - 120 です。

### 4. TELNET を使用したアクセスの設定ページ

TELNET サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. TELNET を使用したアクセス

- TELNET サーバーの使用

  - TELNET サーバーを使用するか否かを以下から選択します。

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します。

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です。

- TELNET サーバーにアクセス可能なクライアント

  - 本項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスの設定ページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント」と同じです。

### 5. TFTP を使用したアクセスの設定ページ

TFTP サーバーの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 5.1. TFTP を使用したアクセス

- TFTP サーバーの使用

  - TFTP サーバーを使用するか否かを以下から選択します。

    - 使用する

    - 使用しない

  - 使用する を選択した場合はポート番号を指定します。

  - ポート番号の入力範囲は 1 - 65535 です。

- TFTP サーバーにアクセス可能なクライアント

  - 本項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスの設定ページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント」と同じです。

### 6. SNMP を使用したアクセスの設定ページ

SNMP サーバーの設定内容が表示されます。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 6.1. SNMP を使用したアクセス

- SNMP サーバーにアクセス可能なクライアント

  - クライアントのアクセス制限方法を以下から選択します。

    - すべて許可する

    - アクセス条件を指定する

  - 条件を指定する を選択した場合、条件を最大 32 個まで指定できます。

- アクセス条件

  - クライアントからのアクセスを制限するための条件を指定します。

  - アイコンもしくは アイコンを押すことで、アクセス条件の適用順を変更することができます。

  - SNMP サーバーのアクセス条件は、他の種類のサーバーと以下の点が異なります。

    - アクセス制限の動作は常に「許可」となります。

    - 条件を適用するコミュニティもしくはユーザーを選択することができます。

  - その他の項目の設定方法は、Web GUI へのアクセスの設定ページの項目「HTTP サーバーにアクセス可能なクライアント」と同じです。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.