# タグVLAN

### 1. 概要

タグ VLAN の設定を行うページです。

### 2. トップページ

タグ VLAN のトップページです。

#### 2.1. タグVLANの設定

- タグ VLAN に関する様々な設定が、LAN ポートおよび論理インターフェースごとに表示されます。

  - 「受信可能なフレームタイプ」は、動作モードと VLAN の設定に応じて表示されます。( 設定ページで本項目を設定することはできません。 )

- 「設定」ボタンを押すと、選択したインターフェースのタグ VLAN の設定変更を行うページが表示されます。

- 「一括設定」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての LAN ポートおよび論理インターフェースに対して設定を変更することができます。

- 「初期設定に戻す」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたすべての LAN ポートおよび論理インターフェースに対する設定が初期化されます。

  - タグ VLAN の初期設定は以下のとおりです。

    - 動作モード : アクセス

    - 所属 VLAN : デフォルト VLAN ( VLAN ID = 1 )

- 動作モードが「トランク」のとき、所属 VLAN にはネイティブ VLAN とトランク VLAN の両方が表示されます。

### 3. タグ VLANの設定ページ

タグ VLAN に関する様々な設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. タグVLANの設定

- ポート

  - 設定を行う LAN ポートおよび論理インターフェースが表示されます。

- 動作モード

  - アクセス

    - 該当ポートを、アクセス ( タグなし ) ポートに設定します。

  - トランク

    - 該当ポートを、トランク ( タグ付き ) ポートに設定します。

- 所属VLAN

  動作モードによって、設定内容が異なります。

  【 アクセスポートの場合 】

  - アクセスVLAN

    - アクセスポートの所属 VLAN を、リストから選択します。

    - ただし、以下のものはアクセス VLAN に選択できません。

      - フレーム転送が無効な VLAN

  【 トランクポートの場合 】

  - ネイティブVLAN

    - トランクポートで受信したタグなしフレームの所属先 VLAN ( ネイティブ VLAN ) を、リストから選択します。

    - ただし、以下のものはネイティブ VLAN に選択できません。

      - トランク VLAN として選択している VLAN

      - フレーム転送が無効な VLAN

  - トランクVLAN

    - トランクポートで受信したタグ付きフレームの所属先 VLAN ( トランク VLAN ) を指定します。

    - 「選択」ボタンを押すと、選択可能な VLAN ID の一覧が「VLANの選択」ダイアログに表示されます。

    - ただし、以下のものはトランク VLAN に選択できません 。

      - ネイティブ VLAN として選択している VLAN

      - フレーム転送が無効な VLAN

    - 設定したい VLAN ID のチェックボックスにチェックを入れ、「OK」ボタンを押してください。

- イングレスフィルター

  イングレスフィルターを以下の項目から選択します。本項目は動作モードが「トランク」の場合のみ表示されます。

  - 有効 ( 受信フレームのVLAN IDと所属VLANが同じ場合のみ受信する )

  - 無効 ( 全てのフレームを受信する )

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.