# マルチプルVLAN

### 1. 機能概要

マルチプルVLANでは、同じVLANに所属するポートを複数のグループに分けて、グループ間の通信を遮断することができます。
また、ポートを複数のグループに分けるだけでなく、ひとつのポートを複数のグループに参加させることもできます。
この機能により、図にあるような、各端末はサーバーにアクセスできるものの、端末間の通信は遮断したい、といった要望を簡単に実現できます。

- マルチプルVLANの利用例

### 2. 用語の定義

特になし

### 3. 機能詳細

#### 3.1. 基本動作仕様

マルチプルVLANでは、VLAN内にグループを作成できます。
マルチプルVLANグループは、 switchport multiple-vlan group コマンドで設定します。
マルチプルVLANはLANインターフェース、リンクアグリゲーション論理インターフェースに設定可能です。
トランクポートにマルチプルVLANグループを設定した場合、該当ポートの所属する全VLANに対して適用されます。
マルチキャストフレーム(*1)にもマルチプルVLANグループ設定が適用されます。

最大グループ数は、製品のポート数と同じ数です。

(*1) : 以下のフレームについては、マルチプルVLANグループが異なるポートにも転送されます。

- L2MS制御フレーム

- ヤマハ無線アクセスポイントで使用する制御フレーム

- BPDUパススルー有効時のBPDUフレーム

#### 3.2. マルチプルVLANグループ間の通信例

上図のようなマルチプルVLANグループ設定(Group #1 ～ #4) の場合、特定ポートA/B間の通信可否とその理由は以下の表のようになります。

ポート番号 A (グループ) | ポート番号 B (グループ) | 通信可否 | 理由
--- | --- | --- | ---
port1.1 (Group 1) | port1.2 (Group 2) | 不可 | マルチプルVLANグループが違うため
port1.1 (Group 1) | port1.3 (Group 1) | 可 | マルチプルVLANグループ #1 に所属
port1.2 (Group 2) | port1.4 (Group 2) | 可 | マルチプルVLANグループ #2 に所属
port1.5 (Group 3) | port1.7 (Group 3,4) | 可 | マルチプルVLANグループ #3 に所属
port1.6 (Group なし) | port1.8 (Group 4) | 不可 | マルチプルVLANグループが違うため
port1.7 (Group 3,4) | port1.8 (Group 4) | 可 | マルチプルVLANグループ #4 に所属

※上記の例のport1.6はどのポートとも通信できませんが、他にどのグループにも属さないポートがある場合、
どのグループにも属さないポート間で通信することは可能です。

### 4. 関連コマンド

#### 4.1. 関連コマンド一覧

関連コマンドについて、以下に示します。
詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
マルチプルVLANグループの設定 | switchport multiple-vlan group

### 5. コマンド実行例

#### 5.1. マルチプルVLAN の設定

VLAN #1 内で、PC1-Server間、PC2-Server間の通信は許可し、PC1-PC2間の通信は遮断します。

- マルチプルVLAN設定例

マルチプルVLANグループの設定は以下とします。

- port1.1 : マルチプルVLANグループ #1 , #2 に所属

- port1.2 : マルチプルVLANグループ #1 に所属

- port1.3 : マルチプルVLANグループ #2 に所属

1. port1.1をマルチプルVLANグループ #1 , #2 に所属させます。

       Yamaha(config)# interface port1.1 (1)
       Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 1 (2)
       Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 2 (3)
       Yamaha(config-if)# exit

   1 | interface modeに移行
   2 | マルチプルVLANグループ 1 に参加する
   3 | マルチプルVLANグループ 2 に参加する

2. port1.2をマルチプルVLANグループ #1 に所属させます。

       Yamaha(config)# interface port1.2 (1)
       Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 1 (2)
       Yamaha(config-if)# exit

   1 | interface modeに移行
   2 | マルチプルVLANグループ 1 に参加する

3. port1.3をマルチプルVLANグループ #2 に所属させます。

       Yamaha(config)# interface port1.3 (1)
       Yamaha(config-if)# switchport multiple-vlan group 2 (2)
       Yamaha(config-if)# exit

   1 | interface modeに移行
   2 | マルチプルVLANグループ 2 に参加する

### 6. 注意事項

本機能の注意事項は以下のとおりです。

- リンクアグリゲーション論理インターフェースに所属させるポートのマルチプルVLANグループは同一にする必要があります。

- マルチプルVLANグループが適用されるのは、ポート間のフォワーディングのみです。自発のパケットはマルチプルVLANグループ設定の影響を受けません。

- マルチプルVLANを設定していても、以下の影響で正しく通信できないことがあります。

  - ループ検出のブロック状態

### 7. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.