# SNMP MIBリファレンス

### 1. SNMP MIB一覧

本製品が対応しているSNMP MIBについて、以下に示します。

#### 1.1. MIBツリー

本製品が対応しているMIBグループのMIBツリーを、以下に示します。

       iso(1)
       |
       +--std(0)
       ||
       |+--iso8802(8802)
       ||
       |+--ieee802dot1(1)
       ||
       |+--ieee802dot1mibs(1)
       ||
       |+--lldpMIB(2)
       ||
       |+--lldpObjects(1)           (LLDP情報)
       |
       +--org(3)
          |
          +--dod(6)
             |
             +--internet(1)
                |
                +--mgmt(2)
                ||
                |+--mib-2(1)
                ||
                |+--system(1)           (システム情報)
                ||
                |+--interfaces(2)       (インターフェース情報)
                ||
                |+--at(3)               (ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報)
                ||
                |+--dot1dBridge(17)     (dot1dBridge情報)
                ||
                |+--ifMIB(31)           (インターフェース追加情報)
                ||
                |+--entityMIB(47)       (エンティティ情報)
                ||
                |+--powerEthernet(105)  (PoE情報)
                |
                +--private(4)
                   |
                   +--enterprises(1)
                      |
                      +--yamaha(1182)
                         |
                         +--yamahaSW(3)                  (プライベートMIB ヤマハスイッチ情報)
                            |
                            +--yamahaSWHardware(1)       (ハードウェア情報)
                            |
                            +--yamahaSWFirmware(2)       (ファームウェア情報)
                            |
                            +--yamahaSWPowerEthernet(10) (PoE情報)
                            |
                            +--yamahaSWLoopDetect(11)    (ループ検出情報)

#### 1.2. 標準MIB一覧

対応している標準MIBを下表に示します。

MIBグループ | 概要
--- | ---
lldpMIBグループ | LLDP情報
systemグループ | システム情報
interfaceグループ | インターフェース情報
atグループ | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報
dot1dBridgeグループ | dot1dBridge情報
ifMIBグループ | インターフェース追加情報
entityMIBグループ | エンティティ情報
powerEthernetMIBグループ | PoE情報

#### 1.3. プライベートMIB一覧

対応しているプライベートMIBを下表に示します。
すべて、ヤマハスイッチに関する情報です。

MIBグループ | 概要
--- | ---
yamahaSWHardwareグループ | ハードウェア情報
yamahaSWFirmwareグループ | ファームウェア情報
yamahaSWPowerEthernetグループ | PoE情報
yamahaSWLoopDetectグループ | ループ検出情報

#### 1.4. 標準MIBトラップ一覧

対応している標準MIBトラップを下表に示します。

トラップ | 概要
--- | ---
coldStart | 電源OFF/ON通知
warmStart | リロード通知
linkDown | リンクダウン通知
linkUp | リンクアップ通知
authenticationFailure | 認証失敗通知
pethPsePortOnOffNotification | PoEポート状態変更通知
pethMainPowerUsageOnNotification | 消費電力 しきい値を上回ったときに通知
pethMainPowerUsageOffNotification | 消費電力 しきい値を下回ったときに通知

#### 1.5. プライベートMIBトラップ一覧

対応しているプライベートMIBトラップを下表に示します。

トラップ | 概要
--- | ---
yshTemperatureStatusNormalTrap | 温度状態Normal通知
yshTemperatureStatusWarningTrap | 温度状態Warning通知
yshTemperatureStatusErrorTrap | 温度状態Error通知
yshFanStoppedTrap | FAN停止通知
yshFanSpeedUpTrap | FAN回転数上昇通知
yshFanSpeedDownTrap | FAN回転数下降通知
yspeSupplyPortTrap | PoEポート給電開始通知
yspeTerminatePortTrap | PoEポート給電停止通知
yspeGuardBandStateTrap | ガードバンド状態変更通知
yspePortErrorTrap | PoEポートエラー 検出/解除通知
yspeUnitFailureTrap | PoEユニット電源異常通知
ysldPortDetectLoopTrap | ループ検出通知
ysldPortResolveLoopTrap | ループ検出解除通知

### 2. 用語の定義

MIBのアクセス種別

以降の説明で使用するMIBのアクセスは、以下を表します。

- MIBのアクセス種別

  アクセス名 | 説明
  --- | ---
  R/O | MIBへのアクセスがread-onlyである
  R/W | MIBへのアクセスがread-writeである
  R/NW | 規格上ではMIBへのアクセスがread-writeだが、本製品ではread-onlyとしている
  R/C | MIBへのアクセスがread-createである
  R/NC | 規格上ではMIBへのアクセスがread-createだが、本製品ではread-onlyとしている
  N/A | MIBの取得ができない ※ただし、トラップ付加情報(variable-bindings)としては、使用されることがある

### 3. プライベートMIB入手方法

プライベートMIBファイルは こちら から取得できます。

### 4. 標準MIB

本製品が対応している標準MIBについて、以下に示します。

#### 4.1. lldpMIBグループ

LLDP情報に関するMIBです。

lldpMIBグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- lldpMIBグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  LldpChassisIdSubtype | INTEGER * chassisComponent(1) * interfaceAlias(2) * portComponent(3) * macAddress(4) * networkAddress(5) * interfaceName(6) * local(7)
  LldpChassisId | OCTET STRING (SIZE (1..255))
  LldpPortIdSubtype | INTEGER * interfaceAlias(1) * portComponent(2) * macAddress(3) * networkAddress(4) * interfaceName(5) * agentCircuitId(6) * local(7)
  LldpPortId | OCTET STRING (SIZE (1..255))
  LldpSystemCapabilitiesMap | BITS * other(0) * repeater(1) * bridge(2) * wlanAccessPoint(3) * router(4) * telephone(5) * docsisCableDevice(6) * stationOnly(7)
  LldpPortNumber | INTEGER32 (1..4096)
  LldpPowerPortClass | INTEGER * pClassPSE(1) * pClassPD(2)
  LldpXMedDeviceClass | INTEGER * notDefined(0) * endpointClass1(1) * endpointClass2(2) * endpointClass3(3) * networkConnectivity(4)
  LldpXMedCapabilities | INTEGER * capabilities(0) * networkPolicy(1) * location(2) * extendedPSE(3) * extendedPD(4) * inventory(5)

lldpMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       lldpObjects(1)
         |
         +--lldpConfiguration(1)
         |
         +--lldpStatistics(2)
         |
         +--lldpLocalSystemData(3)
         |
         +--lldpRemoteSystemsData(4)
         |
         +--lldpExtensions(5)
            |
            +--lldpXdot3MIB(4623)
            ||
            |+--lldpXdot3Objects(1)
            ||
            |+--lldpXdot3Config(1)
            ||
            |+--lldpXdot3LocalData(2)
            ||
            |+--lldpXdot3RemoteData(3)
            |
            +--lldpXMedMIB(4795)
               |
               +--lldpXMedObjects(1)
                  |
                  +--lldpXMedConfig(1)
                  |
                  +--lldpXMedLocalData(2)
                  |
                  +--lldpXMedRemoteData(3)

- lldpConfigurationグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpPortConfigTable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpPortConfigEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpPortConfigPortNum
  | lldpPortConfigAdminStatus | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.2 | R/W | INTEGER * txOnly(1) * rxOnly(2) * txAndRx(3) * disabled(4) | LLDP送受信状態
  lldpPortConfigNotificationEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.3 | N/A | TruthVal | LLDP通知状態
  lldpPortConfigTLVsTxEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.6.1.4 | R/NW | BITS * portDesc(0) * sysName(1) * sysDesc(2) * sysCap(3) | 基本管理TLVの送信項目
  lldpConfigManAddrTable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.7 | N/A |  | Management Address TLVを送信するポートのテーブル
  | lldpConfigManAddrEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.1.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocManAddrSubtype * lldpLocManAddr
  | lldpConfigManAddrPortsTxEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.1.7.1.1 | R/W | LldpPortList | Management Address TLVを送信するポート

- lldpStatisticsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpStatsRemTablesLastChangeTime | 1.0.8802.1.1.2.1.2.1 | R/O | TimeTicks | システムの初期化からリモートデータ更新までの時間
  lldpStatsRemTablesInserts | 1.0.8802.1.1.2.1.2.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルに追加された総エントリー数
  lldpStatsRemTablesDeletes | 1.0.8802.1.1.2.1.2.3 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルから削除された総エントリー数
  lldpStatsRemTablesDrops | 1.0.8802.1.1.2.1.2.4 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルに設定できなかった総エントリー数
  lldpStatsRemTablesAgeouts | 1.0.8802.1.1.2.1.2.5 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | リモート機器管理テーブルからTTL時間を越えて(エージアウトして)削除された総エントリー数
  lldpStatsTxPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpStatsTxPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpStatsTxPortNum
  | lldpStatsTxPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpStatsTxPortFramesTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.6.1.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | LLDP送信総フレーム数
  lldpStatsRxPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpStatsRxPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpStatsRxPortNum
  | lldpStatsRxPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.2 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 破棄されたLLDPフレームの数
  lldpStatsRxPortFramesErrors | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.3 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | エラーフレームの受信数
  lldpStatsRxPortFramesTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.4 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | LLDPフレーム受信数
  lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.5 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 破棄されたTLVの数
  lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.6 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | 受信した非推奨TLVの数
  lldpStatsRxPortAgeoutsTotal | 1.0.8802.1.1.2.1.2.7.1.7 | R/O | INTEGER (0..4294967295) | エージアウトしたエントリの数

- lldpLocalSystemDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpLocChassisIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.1 | R/O | LldpChassisIdSubtype | シャーシIDのサブタイプ
  lldpLocChassisId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.2 | R/O | LldpChassisId | シャーシID
  lldpLocSysName | 1.0.8802.1.1.2.1.3.3 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システム名
  lldpLocSysDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.3.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | システムの説明
  lldpLocSysCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.3.5 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | システムがサポートしている機能
  lldpLocSysCapEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.3.6 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | システムが有効にしている機能
  lldpLocPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpLocPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocPortNum
  | lldpLocPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.1 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpLocPortIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.2 | R/O | LldpPortIdSubtype | ポートIDのサブタイプ
  lldpLocPortId | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.3 | R/O | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | ポートID
  lldpLocPortDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.3.7.1.4 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | ポートの説明

- lldpRemoteSystemsDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpRemTable | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpRemEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpRemTimeMark | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.1 | N/A | TimeFilter |
  lldpRemLocalPortNum | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.2 | N/A | LldpPortNumber |
  lldpRemIndex | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.3 | N/A | INTEGER32 (1..2147483647) |
  lldpRemChassisIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.4 | R/O | LldpChassisIdSubtype | リモート機器のシャーシIDのサブタイプ
  lldpRemChassisId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.5 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシャーシID
  lldpRemPortIdSubtype | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.6 | R/O | LldpPortIdSubtype | リモート機器のポートIDのサブタイプ
  lldpRemPortId | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.7 | R/O | OCTET STRING (SIZE (1..255)) | リモート機器のポートID
  lldpRemPortDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.8 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のポートの説明
  lldpRemSysName | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.9 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシステム名
  lldpRemSysDesc | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.10 | R/O | SnmpAdminString (SIZE (0..255)) | リモート機器のシステムの説明
  lldpRemSysCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.11 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | リモート機器のシステムがサポートしている機能
  lldpRemSysCapEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.4.1.1.12 | R/O | LldpSystemCapabilitiesMap | リモート機器のシステムで有効になっている機能

- lldpXdot3LocalDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXdot3LocPowerTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpXdot3LocPowerEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocPortNum
  | lldpXdot3LocPowerPortClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.1 | R/O | LldpPowerPortClass | PSEかPDかの状態
  lldpXdot3LocPowerMDISupported | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.2 | R/O | TruthValue | 給電能力のサポート
  lldpXdot3LocPowerMDIEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.3 | R/O | TruthValue | 給電能力の有効無効
  lldpXdot3LocPowerPairControlable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.4 | R/O | TruthValue | 給電に使用する信号線の選択能力
  lldpXdot3LocPowerPairs | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.5 | R/O | INTEGER32 (1|2) * signal(1) * spare(2) | 給電に使用する信号線
  lldpXdot3LocPowerClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.2.2.1.6 | R/O | INTEGER32 (1|2|3|4|5) * class0(1) * class1(2) * class2(3) * class3(4) * class4(5) | ポートパワークラス

- lldpXdot3RemoteDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXdot3RemPowerTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpXdot3RemPowerEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXdot3RemPowerPortClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.1 | R/O | LldpPowerPortClass | リモート機器のPSEかPDかの状態
  lldpXdot3RemPowerMDISupported | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.2 | R/O | TruthValue | リモート機器の給電能力のサポート
  lldpXdot3RemPowerMDIEnabled | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.3 | R/O | TruthValue | リモート機器の給電能力の有効無効
  lldpXdot3RemPowerPairControlable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.4 | R/O | TruthValue | リモート機器の給電に使用する信号線の選択能力
  lldpXdot3RemPowerPairs | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.5 | R/O | INTEGER32 (1|2) * signal(1) * spare(2) | リモート機器の給電に使用する信号線
  lldpXdot3RemPowerClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4623.1.3.2.1.6 | R/O | INTEGER32 (1|2|3|4|5) * class0(1) * class1(2) * class2(3) * class3(4) * class4(5) | リモート機器のポートパワークラス

- lldpXMedConfigグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedLocDeviceClass | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.1.1 | R/O | LldpXMedDeviceClass | 自機のデバイスクラス
  lldpXMedPortConfigTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2 | N/A |  | ポート単位の情報のテーブル
  | lldpXMedPortConfigEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1 | N/A |  | INDEX * ポート番号
  | lldpXMedPortCapSupported | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.1 | R/O | LldpXMedCapabilities | LLDP-MEDがサポートする送信TLV項目
  lldpXMedPortConfigTLVsTxEnable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.1.2 | R/NW | LldpXMedCapabilities | LLDP-MEDとして送信するTLV項目

- lldpXMedLocalDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedLocXPoEDeviceType | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.10 | R/O | INTEGER * unknown(1) * pseDevice(2) * pdDevice(3) * none(4) | PSEかPDかの状態
  lldpXMedLocXPoEPSEPortTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11 | N/A |  | ポートごとのPSE情報テーブル
  | lldpXMedLocXPoEPSEPortEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1 | N/A |  | INDEX * lldpLocPortNum
  | lldpXMedLocXPoEPSEPortPowerAv | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1.1 | R/O | Gauge32 (0..1023) | ポートからの給電量(0.1w単位)
  lldpXMedLocXPoEPSEPortPDPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.11.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | ポートの給電優先度
  lldpXMedLocXPoEPSEPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.2.12 | R/O | INTEGER * unknown(1) * primary(2) * backup(3) | 自機の電源
  lldpXMedLocXPoEPDPowerReq | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.13 | R/O | INTEGER32 (0..1023) | PSEへの要求電力(0.1w単位)
  lldpXMedLocXPoEPDPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.14 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local * localAndPSE(4) | PSEに通知する自機電源の種類
  lldpXMedLocXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.1.2.15 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | PSEに通知する自機の給電優先度要求

- lldpXMedRemoteDataグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  lldpXMedRemXPoETable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5 | N/A |  | リモート機器の情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEDeviceType | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.5.1.1 | R/O | INTEGER * unknown(1) * pseDevice(2) * pdDevice(3) * none(4) | リモート機器がPSEかPDか
  lldpXMedRemXPoEPSETable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6 | N/A |  | リモート機器のPSE情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEPSEEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEPSEPowerAv | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.1 | R/O | Integer(0..1023) | リモート機器の要求電力量(0.1w単位)
  lldpXMedRemXPoEPSEPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local(3) * localAndPSE(4) | リモート機器の電源種類
  lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.6.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | リモート機器の給電優先度
  lldpXMedRemXPoEPDTable | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7 | N/A |  | リモート機器のPSE情報テーブル
  | lldpXMedRemXPoEPDEntry | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1 | N/A |  | INDEX * lldpRemTimeMark * lldpRemLocalPortNum * lldpRemIndex
  | lldpXMedRemXPoEPDPowerReq | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.1 | R/O | Integer(0..1023) | リモート機器の要求電力量(0.1w単位)
  lldpXMedRemXPoEPDPowerSource | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.2 | R/O | INTEGER * unknown(1) * fromPSE(2) * local(3) * localAndPSE(4) | リモート機器の電源種類
  lldpXMedRemXPoEPDPowerPriority | 1.0.8802.1.1.2.1.5.4795.1.3.7.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * critical(2) * high(3) * low(4) | リモート機器の給電優先度

#### 4.2. systemグループ

システム情報に関するMIBです。

- systemグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  sysDescr | 1.3.6.1.2.1.1.1 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の説明。機器名と、ファームウェアリビジョン
  sysObjectID | 1.3.6.1.2.1.1.2 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | ヤマハプライベートMIBで定義されている、機器のOID
  sysUpTimeInstance | 1.3.6.1.2.1.1.3 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間
  sysContact | 1.3.6.1.2.1.1.4 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理者の連絡先 snmp-server contact コマンドの設定値
  sysName | 1.3.6.1.2.1.1.5 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 管理上の名前 hostname コマンドの設定値
  sysLocation | 1.3.6.1.2.1.1.6 | R/W | DisplayString (SIZE (0..255)) | 機器の場所 snmp-server location コマンドの設定値
  sysServices | 1.3.6.1.2.1.1.7 | R/O | INTEGER (0..127) | 機器が対応しているサービスを示す値

#### 4.3. interfaceグループ

インターフェース情報に関するMIBです。

- interfaceグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ifNumber | 1.3.6.1.2.1.2.1 | R/O | Integer32 | インターフェース数
  ifTable | 1.3.6.1.2.1.2.2 | N/A |  | インターフェース情報のテーブル
  | ifEntry | 1.3.6.1.2.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * ifIndex
  | ifIndex | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 | R/O | InterfaceIndex | インターフェースの識別番号
  ifDescr | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | インターフェースの説明。インターフェース名 インターフェースに description コマンドが設定されている場合は、その値が使用される
  ifType | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | R/O | IANAifType * ethernetCsmacd(6) * l3ipvlan(136) 等 | インターフェースの種別
  ifMtu | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | R/O | Integer32 | 送受信可能な最大フレームサイズ
  ifSpeed | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | R/O | Gauge32 | インターフェースの速度
  ifPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 | R/O | PhysAddress | MACアドレス
  ifAdminStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 | R/NW | INTEGER * up(1) * down(2) | インターフェースの望ましい状態
  ifOperStatus | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 | R/O | INTEGER * up(1) * down(2) | インターフェースの現在の状態
  ifLastChange | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.9 | R/O | TimeTicks | インターフェースが現在の状態になったときの時間(起動からの経過時間)
  ifInOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 | R/O | Counter32 | 受信オクテット総数
  ifInUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、ユニキャストパケット数
  ifInNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルに通知した、非ユニキャストパケット数
  ifInDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、破棄されたパケット数
  ifInErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、上位プロトコルに通知されなかったパケット数
  ifInUnknownProtos | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 | R/O | Counter32 | 未サポートのプロトコルため、破棄されたパケット数
  ifOutOctets | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 | R/O | Counter32 | 送信オクテット総数
  ifOutUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、ユニキャストパケット数
  ifOutNUcastPkts | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 | R/O | Counter32 | 上位プロトコルが送信を要求した、非ユニキャストパケット数
  ifOutDiscards | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 | R/O | Counter32 | エラーが検出されなかったが、送信を破棄されたパケット数
  ifOutErrors | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 | R/O | Counter32 | エラーがあったため、送信されなかったパケット数
  ifSpecific | 1.3.6.1.2.1.2.2.1.22 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | インターフェースのメディアの特性を定義するMIBへの参照先 参照先が無い場合は、0.0 になる

#### 4.4. atグループ

ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報に関するMIBです。

- atグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  atTable | 1.3.6.1.2.1.3.1 | N/A |  | ネットワークアドレスと物理アドレスのマッピング情報のテーブル
  | atEntry | 1.3.6.1.2.1.3.1.1 | N/A |  | INDEX * atIfIndex * atNetAddress
  | atIfIndex | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.1 | R/NW | INTEGER | 対応するインターフェースのifIndex
  atPhysAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.2 | R/NW | PhysAddress | 物理アドレス
  atNetAddress | 1.3.6.1.2.1.3.1.1.3 | R/NW | NetworkAddress | 物理アドレスに対応する、IPアドレス

#### 4.5. dot1dBridgeグループ

dot1dBridge情報に関するMIBです。
dot1dBridgeグループで定義されているSyntaxを以下に示します。

- dot1dBridgeグループで定義されているSyntax

  Syntax | 定義
  --- | ---
  BridgeId | OCTET STRING (SIZE (8))
  Timeout | Integer32
  PortList | OCTET STRING
  VlanIndex | Unsigned32
  VlanId | Integer32 (1..4094)

dot1dBridgeグループは、以下のようにグループが分かれます。

       dot1dBridge(17)
          |
          +--dot1dBase(1)
          |
          +--dot1dTp(4)
          |
          +--dot1dStatic(5)
          |
          +--qBridgeMIB(7)
             |
             +--qBridgeMIBObjects(1)
                |
                +--dot1qBase(1)
                |
                +--dot1qTp(2)

- dot1dBaseグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dBaseBridgeAddress | 1.3.6.1.2.1.17.1.1 | R/O | MacAddress | ブリッジのMACアドレス
  dot1dBaseNumPorts | 1.3.6.1.2.1.17.1.2 | R/O | Integer32 | ブリッジのポート数
  dot1dBaseType | 1.3.6.1.2.1.17.1.3 | R/O | INTEGER * unknown(1) * transparent-only(2) * sourceroute-only(3) * srt(4) | ブリッジが実行できるブリッジングのタイプ
  dot1dBasePortTable | 1.3.6.1.2.1.17.1.4 | N/A |  | ブリッジのポート情報のテーブル
  | dot1dBasePortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1 | N/A |  | INDEX * dot1dBasePort
  | dot1dBasePort | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | ポート番号
  dot1dBasePortIfIndex | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2 | R/O | InterfaceIndex | ポートに対応するインターフェイスのIF-MIBで定義されたifIndexオブジェクトのインスタンスの値
  dot1dBasePortCircuit | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.3 | R/O | OBJECT IDENTIFIER | ブリッジにdot1dBasePortIfIndexの値が同じポートがある場合の識別子
  dot1dBasePortDelayExceededDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.4 | R/O | Counter32 | ブリッジの伝送遅延によりポートで破棄されたフレーム数 ※本製品では、常に0となる
  dot1dBasePortMtuExceededDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.5 | R/O | Counter32 | サイズ超過によりポートで破棄されたフレーム数 ※本製品では、常に0となる

- dot1dTpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dTpLearnedEntryDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.4.1 | R/O | Counter32 | フォワーディングデータベースの保存上限を超えたために破棄された転送情報の数
  dot1dTpAgingTime | 1.3.6.1.2.1.17.4.2 | R/W | Integer32 (10..634) | 動的に学習した転送情報をエージングアウトさせるためのタイムアウト時間
  dot1dTpFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.4.3 | N/A |  | 転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストエントリの情報のテーブル
  | dot1dTpFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1 | N/A |  | INDEX * dot1dTpFdbAddress
  | dot1dTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.1 | R/O | MacAddress | 転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストMACアドレス
  dot1dTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.2 | R/O | Integer32 | dot1dTpFdbAddressの対応するインスタンス値と同じ送信元アドレスを持つフレームを送信したポートの番号
  dot1dTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1.3 | R/O | INTEGE * other(1) * invalid(2) * learned(3) * self(4) * mgmt(5) | MACアドレステーブルの状態
  dot1dTpPortTable | 1.3.6.1.2.1.17.4.4 | N/A |  | トランスペアレント・ブリッジに関連付けられているすべてのポート情報のテーブル.
  | dot1dTpPortEntry | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1 | N/A |  | INDEX * dot1dTpPort
  | dot1dTpPort | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.1 | R/O | Integer32 (1..65535) | トランスペアレント・ブリッジ管理情報を含むポートの番号
  dot1dTpPortMaxInfo | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.2 | R/O | Integer32 | ポートが送受信する情報フィールドの最大サイズ
  dot1dTpPortInFrames | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.3 | R/O | Counter32 | ポートの受信フレーム数
  dot1dTpPortOutFrames | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.4 | R/O | Counter32 | ポートの送信フレーム数
  dot1dTpPortInDiscards | 1.3.6.1.2.1.17.4.4.1.5 | R/O | Counter32 | 転送時に破棄された受信有効フレーム数

- dot1dStaticグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1dStaticTable | 1.3.6.1.2.1.17.5.1 | N/A |  | 静的に登録されたフィルタリング情報のテーブル
  | dot1dStaticEntry | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1dStaticAddress * dot1dStaticReceivePort
  | dot1dStaticAddress | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.1 | R/NC | MacAddress | フィルタリング情報が適用される宛先MACアドレス
  dot1dStaticReceivePort | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.2 | R/NC | Integer32 (0..65535) | フィルタリング情報が適用される受信ポート番号
  dot1dStaticAllowedToGoTo | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.3 | R/NC | OCTET STRING (SIZE (0..512)) | フィルタリング情報が適用されたフレームを送信するポートのセット
  dot1dStaticStatus | 1.3.6.1.2.1.17.5.1.1.4 | R/NC | INTEGER * other(1) * invalid(2) * permanent(3) * deleteOnReset(4) * deleteOnTimeout(5) | フィルタリング情報の適用状態

- dot1qBaseグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qVlanVersionNumber | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.1 | R/O | INTEGER * version1(1) | IEEE 802.1Q のバージョン情報
  dot1qMaxVlanId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.2 | R/O | VlanId | IEEE 802.1Q VLAN IDの最大数
  dot1qMaxSupportedVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.3 | R/O | Unsigned32 | IEEE 802.1Q VLANの最大数
  dot1qNumVlans | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.1.4 | R/O | Unsigned32 | IEEE 802.1Q VLANを使用している数

- dot1qTpグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  dot1qFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1 | N/A |  | フィルタリングのテーブル
  | dot1qFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1 | N/A |  | INDEX * dot1qFdbId
  | dot1qFdbId | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.1 | N/A | Unsigned32 | フィルタリングデータベースの識別子
  dot1qFdbDynamicCount | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.1.1.2 | R/O | Counter32 | フィルタリングデータベースの動的エントリー数
  dot1qTpFdbTable | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2 | N/A |  | トランスペアレント・ブリッジの転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストエントリの情報テーブル
  | dot1qTpFdbEntry | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1 | N/A |  | INDEX * dot1qFdbId * dot1qTpFdbAddress
  | dot1qTpFdbAddress | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1 | N/A | MacAddress | トランスペアレント・ブリッジの転送情報やフィルタリング情報を持つユニキャストMACアドレス
  dot1qTpFdbPort | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2 | R/O | Integer32 (0..65535) | トランスペアレント・ブリッジのdot1qTpFdbAddressの対応するインスタンス値と同じ送信元アドレスを持つフレームを送信したポートの番号
  dot1qTpFdbStatus | 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3 | R/O | INTEGER * other(1) * invalid(2) * learned(3) * self(4) * mgmt(5) | トランスペアレント・ブリッジのMACアドレステーブルの状態

#### 4.6. ifMIBグループ

インターフェースの追加情報に関するMIBです。
ifMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       ifMIB(31)
          |
          +--ifMIBObjects(1)

- ifMIBObjectsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ifXTable | 1.3.6.1.2.1.31.1.1 | N/A |  | インターフェースの追加情報のテーブル
  | ifXEntry | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1 | N/A |  | AUGMENTS * ifEntry
  | ifHCInOctets | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 | R/O | Counter64 | 受信オクテット総数 ifInOctetsの64ビット版
  ifHCOutOctets | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.10 | R/O | Counter64 | 送信オクテット総数 ifOutOctetsの64ビット版
  ifHighSpeed | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.15 | R/O | Gauge32 | インターフェースの速度。Mbps
  ifAlias | 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.18 | R/W | DisplayString (SIZE (0..64)) | インターフェースのエイリアス名 インターフェースに description コマンドが設定されてる場合、その値が使用される description コマンドが設定されていない場合は空文字列となる 64文字を超える文字列が description コマンドに設定されていた場合、先頭から64文字分だけを返す

#### 4.7. entityMIBグループ

エンティティ情報に関するMIBです
entityMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       entityMIB(47)
          |
          +--entityMIBObjects(1)
             |
             +--entityPhysical(1)

- entityPhysicalグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  entPhysicalTable | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1 | N/A |  | エンティティ情報のテーブル
  | entPhysicalEntry | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1 | N/A |  | INDEX * entPhysicalIndex
  | entPhysicalIndex | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | エンティティのインデックス
  entPhysicalSerialNum | 1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11 | R/NW | SnmpAdminString (SIZE (0..32)) | 機器のシリアル番号

#### 4.8. powerEthernetMIBグループ

PoE情報に関するMIBです
powerEthernetMIBグループは、以下のようにグループが分かれます。

       powerEthernetMIB(105)
          |
          +--pethObjects(1)
             |
             +--pethMainPseObjects(3)
             |
             +--pethNotificationControl(4)

- pethObjectsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  pethPsePortTable | 1.3.6.1.2.1.105.1.1 | N/A |  | PoEのポート情報のテーブル
  | pethPsePortEntry | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1 | N/A |  | INDEX * pethPsePortGroupIndex * pethPsePortIndex
  | pethPsePortGroupIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.1 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | 給電機器グループの識別子 スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  pethPsePortIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.2 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | pethPsePortGroupIndex内のポートの識別子 ポート番号
  pethPsePortAdminEnable | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.3 | R/W | TruthValue | 給電機能の有効/無効
  pethPsePortPowerPairsControlAbility | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.4 | R/O | TruthValue | 給電するペアの切り替え可/不可(falase(2)固定)
  pethPsePortPowerPairs | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.5 | R/NW | INTEGER * signal(1) * spare(2) | 給電するペア種別(signal(1)固定)
  pethPsePortDetectionStatus | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.6 | R/O | INTEGER * disabled(1) * searching(2) * deliveringPower(3) * fault(4) * test(5) * otherFault(6) | 受電装置検知状態 fault(4), test(5)は使用しない
  pethPsePortPowerPriority | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.7 | R/W | INTEGER * critical(1) * high(2) * low(3) | ポートの給電優先度
  pethPsePortType | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.9 | R/W | SnmpAdminString (SIZE (0..64)) | 給電ポートの記述 power-inline description コマンドの設定値
  pethPsePortPowerClassifications | 1.3.6.1.2.1.105.1.1.1.10 | R/O | INTEGER * class0(1) * class1(2) * class2(3) * class3(4) * class4(5) | 接続された機器の給電Classの情報 PoE機器が接続されていない場合、 本値は、class0(1) となる

- pethMainPseObjectsグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  pethMainPseTable | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1 | N/A |  | 給電機器の主電源装置情報のテーブル
  | pethMainPseEntry | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1 | N/A |  | INDEX * pethMainPseGroupIndex
  | pethMainPseGroupIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.1 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | 給電機器グループの識別子 スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  pethMainPsePower | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.2 | R/O | Gauge32 (1..65535) | 給電機器の総電量(ワット)
  pethMainPseOperStatus | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.3 | R/O | INTEGER * on(1) * off(2) * faulty(3) | 給電機器の制御状態
  pethMainPseConsumptionPower | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.4 | R/O | Gauge32 | 給電機器の消費電力(ワット)
  pethMainPseUsageThreshold | 1.3.6.1.2.1.105.1.3.1.1.5 | R/NW | Integer32 (1..99) | アラーム通知のための消費電力の閾値(パーセント) 本製品では、 ガードバンド値より、本MIBの値を求める。関係式は以下の通り。 pethMainPseUsageThreshold = ROUND (100 *(pethMainPsePower - ガードバンド値) / pethMainPsePower) 指定可能な最小値は以下の式で計算される。 最小= ROUND ((pethMainPsePower - 30) / pethMainPsePower) ※ROUNDは、小数点以下四捨五入。 計算結果が100になったときは、本MIBの値は、99とみなす。

- pethNotificationControlグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  pethNotificationControlTable | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1 | N/A |  | 給電機器の通知情報の表示/制御情報のテーブル
  | pethNotificationControlEntry | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1.1 | N/A |  | INDEX * pethNotificationControlGroupIndex
  | pethNotificationControlGroupIndex | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1.1.1 | N/A | Integer32 (1..2147483647) | 通知情報グループの識別子 スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  pethNotificationControlEnable | 1.3.6.1.2.1.105.1.4.1.1.2 | R/W | TruthValue | 通知機能の制御。true(1):通知を許可。false(2):通知を許可しない snmp-server enable trap コマンドの、powerethernet パラメーターに対応する

### 5. プライベートMIB

本製品が対応しているプライベートMIBについて、以下に示します。

#### 5.1. yamahaSWHardwareグループ

ヤマハスイッチのハードウェア情報に関するMIBです。

- yamahaSWHardwareグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  yshMemorySize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.2 | R/O | INTEGER | メモリサイズ
  yshFlashROMSize | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.3 | R/O | INTEGER | FlashROMサイズ
  yshMemoryUtil | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.4 | R/O | Gauge (0..100) | メモリ使用率
  yshCpuUtil5sec | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.5 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5秒間平均)
  yshCpuUtil1min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.6 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(1分間平均)
  yshCpuUtil5min | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.7 | R/O | Gauge (0..100) | CPU使用率(5分間平均)
  yshEnableTemperatureTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.20 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 温度情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  yshTemperatureTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21 | N/A |  | 温度情報のテーブル
  | yshTemperatureEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1 | N/A |  | INDEX * yshTemperatureStackId * yshTemperatureDeviceType * yshTemperatureDeviceIndex
  | yshTemperatureStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshTemperatureDeviceType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.2 | N/A | INTEGER * cpu(1) * phy(2) * sfp(3) * thermal-sensor(4) * pse(5) | デバイス種別
  yshTemperatureDeviceIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.3 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | デバイスごとのインデックス たとえば、CPUを2つもつ機器の場合、インデックスは1と2になる
  yshTemperatureValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.21.1.4 | R/O | Gauge | デバイスの温度 デバイスの温度を計測していない場合、0が入る
  yshTemperatureStatusTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22 | N/A |  | 温度状態のテーブル
  | yshTemperatureStatusEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1 | N/A |  | INDEX * yshTemperatureStatusStackId * yshTemperatureStatusDeviceType
  | yshTemperatureStatusStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshTemperatureStatusDeviceType | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.2 | N/A | INTEGER * cpu(1) * phy(2) * sfp(3) * thermal-sensor(4) * pse(5) | デバイス種別
  yshTemperatureStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.3 | R/O | INTEGER * normal(1) * warning(2) * error(3) | 温度状態 * 正常時はNormal * Warningは、High閾値を超えている * Errorは、alarm温度を超えている
  yshTemperatureStatusNormalThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.4 | N/A | Gauge | Normal状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
  yshTemperatureStatusWarningThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.5 | N/A | Gauge | Warning状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
  yshTemperatureStatusErrorThreshold | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.22.1.6 | N/A | Gauge | Error状態と判定するための閾値 ※トラップ通知のみで使用
  yshEnableFanTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.23 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ファン情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  yshFanTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24 | N/A |  | FAN情報のテーブル
  | yshFanEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1 | N/A |  | INDEX * yshFanStackId * yshFanIndex
  | yshFanStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshFanIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | FANごとのインデックス たとえば、FANを2つもつ機器の場合、インデックスは1と2になる
  yshFanRpm | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.3 | R/O | Gauge | FANの回転数
  yshFanStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.24.1.4 | R/O | INTEGER * normal(1) * stopped(2) | FANの状態
  yshFanSpeedStatusTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25 | N/A |  | FAN回転数の状態のテーブル
  | yshFanSpeedStatusEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1 | N/A |  | INDEX * yshFanSpeedStatusStackId
  | yshFanSpeedStatusStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yshFanSpeedStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.25.1.2 | R/O | INTEGER * low(1) * middle(2) * high(3) | FAN回転数の状態

#### 5.2. yamahaSWFirmwareグループ

ヤマハスイッチのファームウェア情報に関するMIBです。

- yamahaSWFirmwareグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysfConfigFile | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.2 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | 起動コンフィグ
  ysfRevision | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.3 | R/O | DisplayString (SIZE (0..255)) | ファームウェアのバージョン
  ysfUpTime | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.4 | R/O | TimeTicks | 起動からの経過時間
  ysfRestart | 1.3.6.1.4.1.1182.3.2.11 | R/W | INTEGER * nothing(1) * restart(2) | 'restart’の値を書き込むと、システムが再起動する

#### 5.3. yamahaSWPowerEthernetグループ

ヤマハスイッチのPoE情報に関するMIBです。

- yamahaSWPowerEthernetグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  yspeEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | PoE情報によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  yspeUnitSupplySetting | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 給電機能の有効/無効
  yspeUnitTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3 | N/A |  | 機器のPoE情報のテーブル
  | yspeUnitEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1 | N/A |  | INDEX * yspeUnitStackId
  | yspeUnitStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yspeUnitSupplyPower | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.2 | R/O | Gauge32 | 機器全体の供給電力
  yspeUnitPowerFailure | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.3 | R/O | INTEGER * normal(1) * failure(2) | 機器の電源異常
  yspeUnitGuardBandStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.4 | R/O | INTEGER * not_operating(1) * operating(2) | ガードバンドの状態 not_operating(1) : 動作していない 給電可能電力量がガードバンドより多く、ガードバンドによる給電制限が動作しない状態 operating(2) : 動作している 給電可能電力量がガードバンドより少なく、ガードバンドによる給電制限が動作する状態
  yspeUnitGuardBandValue | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.3.1.5 | R/W | Gauge32 (0..30000) | ガードバンドの値(mW)
  yspePortTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4 | N/A |  | PoEのポート情報のテーブル
  | yspePortEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1 | N/A |  | INDEX * yspePortStackId * yspePortIndex
  | yspePortStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  yspePortIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | 給電ポートのインデックス。ポート番号が使用される
  yspePortDescr | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.3 | R/W | DisplayString (SIZE (0..64)) | 給電ポートの記述 power-inline description コマンドの設定値
  yspePortSupplySetting | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.4 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | 給電機能の有効/無効
  yspePortDetectClass | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.5 | R/O | INTEGER * na(1) * class0(2) * class1(3) * class2(4) * class3(5) * class4(6) | 接続された機器の給電Classの情報
  yspePortSupplyState | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.6 | R/O | INTEGER * none(1) * supply-class0(2) * supply-class1(3) * supply-class2(4) * supply-class3(5) * supply-class4(6) * terminate(7) * overcurrent(8) * forced-terminate(9) * over-supply(10) * over-temp(11) * fanlock(12) * power-failure(13) * class-failure(14) * over-guardband(15) * pd-failure(16) * guardband-restrict(17) | ポートの給電状態 ポートの給電機能が有効で、PoE機器が接続されていない場合、 本値は、terminate(7) となる ポートの給電機能が無効の場合、 本値は、none(1) となる
  yspePortSupplyPower | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.7 | R/O | Gauge32 | ポートの消費電力(mW)
  yspePortPowerPriority | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.4.1.8 | R/W | INTEGER * critical(1) * high(2) * low(3) | ポートの給電優先度

#### 5.4. yamahaSWLoopDetectグループ

ヤマハスイッチのループ検出情報に関するMIBです。

- yamahaSWLoopDetectグループ

  MIB名 | OID | アクセス | Syntax | 説明
  --- | --- | --- | --- | ---
  ysldEnableTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.1 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ループ検出/解消によるSNMPトラップを通知するか否かの設定値
  ysldSystemAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.2 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | システム全体のループ検出の有効/無効
  ysldSystemBlockingRecoveryInterval | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.6 | R/O | INTEGER (5) | ループ解消後、Blocking状態のポートが自動復旧するまでの秒数
  ysldPortTable | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8 | N/A |  | 各ポートのループ検出情報のテーブル
  | ysldPortEntry | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1 | N/A |  | INDEX * ysldPortStackId * ysldPortIndex
  | ysldPortStackId | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.1 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | スタックID スタックが構成されていないときは、スタックID 1 で取得できる
  ysldPortIndex | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.2 | N/A | INTEGER (1..2147483647) | ポート番号
  ysldPortAdmin | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.3 | R/W | INTEGER * enabled(1) * disabled(2) | ポートのループ検出の有効/無効
  ysldPortStatus | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.8.1.4 | R/O | INTEGER * disabled(1) * normal(2) * detected(3) * blocked(4) * shutdown(5) | ループ検出の状態 disabled(1) : ループ検出機能が無効 normal(2) : ループを検出していない detected(3) : ループを検出している blocked(4) : ループを検出し、ポートがBlocking状態になっている shutdown(5) : ループを検出し、ポートがShutdown状態になっている

### 6. 標準MIBトラップ

本製品が対応している標準MIBトラップについて、以下に示します。

#### 6.1. RFC1157で規定されているトラップ

RFC1157で規定されているトラップです。

- RFC1157で規定されているトラップ一覧

  トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
  --- | --- | --- | ---
  coldStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.1 | なし | 電源OFF/ON、ファームウェア更新時に通知
  warmStart | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.2 | なし | reload コマンド実行時に通知
  linkDown | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3 | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus | リンクダウン時に通知
  linkUp | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4 | ifIndex ifAdminStatus ifOperStatus | リンクアップ時に通知
  authenticationFailure | 1.3.6.1.6.3.1.1.5.5 | なし | 間違ったcommunity名を持つSNMPメッセージ受信時に通知

#### 6.2. powerEthernetMIBグループのトラップ

PoE情報に関するトラップです。

- powerEthernetMIBグループのトラップ一覧

  トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
  --- | --- | --- | ---
  pethPsePortOnOffNotification | 1.3.6.1.2.1.105.0.1 | pethPsePortDetectionStatus | PoEポートの状態が変化したときに通知
  pethMainPowerUsageOnNotification | 1.3.6.1.2.1.105.0.2 | pethMainPseConsumptionPower | 消費電力がしきい値未満から、しきい値以上になったときに通知 しきい値には pethMainPseUsageThreshold が使用される
  pethMainPowerUsageOffNotification | 1.3.6.1.2.1.105.0.3 | pethMainPseConsumptionPower | 消費電力がしきい値以上から、しきい値未満になったときに通知 しきい値には pethMainPseUsageThreshold が使用される

### 7. プライベートMIBトラップ

本製品が対応しているプライベートMIBトラップについて、以下に示します。

#### 7.1. yamahaSWHardwareグループのトラップ

ヤマハスイッチのハードウェア情報に関するトラップです。

- yamahaSWHardwareグループのトラップ一覧

  トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
  --- | --- | --- | ---
  yshTemperatureStatusNormalTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.5 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusNormalThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がNormalに戻ったときに通知
  yshTemperatureStatusWarningTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.6 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusWarningThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がWarning状態に変化したときに通知
  yshTemperatureStatusErrorTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.7 | yshTemperatureStatusStackId yshTemperatureStatusDeviceType yshTemperatureStatus yshTemperatureStatusErrorThreshold yshTemperatureValue | 温度状態がError状態に変化したときに通知
  yshFanStoppedTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.8 | yshFanStackId yshFanIndex | FANが停止したときに通知
  yshFanSpeedUpTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.9 | yshFanSpeedStatusStackId yshFanSpeedStatus | FAN回転数が上がった(回転数Highになった)ときに通知
  yshFanSpeedDownTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.1.0.10 | yshFanSpeedStatusStackId yshFanSpeedStatus | FAN回転数が下がった(回転数Highが解除された)ときに通知

#### 7.2. yamahaSWPowerEthernetグループのトラップ

ヤマハスイッチのPoE情報に関するトラップです。

- yamahaSWPowerEthernetグループのトラップ一覧

  トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
  --- | --- | --- | ---
  yspeSupplyPortTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.1 | yspePortStackId yspePortIndex yspePortDescr yspePortSupplyState | PoE機器への給電開始時に通知
  yspeTerminatePortTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.2 | yspePortStackId yspePortIndex yspePortDescr yspePortSupplyState | PoE機器への給電停止時に通知
  yspeGuardBandStateTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.3 | yspeUnitStackId yspeUnitSupplyPower yspeUnitGuardBandStatus yspeUnitGuardBandValue | ガードバンド状態変更時に通知
  yspePortErrorTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.4 | yspePortStackId yspePortIndex yspePortDescr yspePortSupplyState | PoEポートのエラー検出/解除時に通知
  yspeUnitFailureTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.10.0.5 | yspeUnitStackId yspeUnitPowerFailure | PoEユニットの電源異常検出時に通知

#### 7.3. yamahaSWLoopDetectグループのトラップ

ヤマハスイッチのループ検出情報に関するトラップです。

- yamahaSWLoopDetectグループのトラップ一覧

  トラップ名 | OID | トラップ付加情報 (variable-bindings) | 説明
  --- | --- | --- | ---
  ysldPortDetectLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.1 | ysldPortIndex ysldPortStackId ysldPortStatus | ループ検出時に通知
  ysldPortResolveLoopTrap | 1.3.6.1.4.1.1182.3.11.0.2 | ysldPortIndex ysldPortStackId ysldPortStatus | ループ解消時に通知

### 8. 注意事項

- 64 ビットカウンターのMIBは、SNMPv2c、SNMPv3のリクエストで読み出し、書き込みを行うことができます。

  - SNMPv1 のリクエストでは、読み出し、書き込みを行うことができません。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.