# IPv4/IPv6共通設定

### 1. 機能概要

本製品は、主に保守 (スイッチの設定操作) を行うために 以下に示す IPv4/IPv6ネットワーク共通の環境設定 に対応します。

1. DNS クライアントの設定

### 2. 用語の定義

特になし

### 3. 機能詳細

#### 3.1. DNS クライアントの設定

本製品は、 DNS (Domain Name System)クライアント に対応します。
NTPサーバー、Syslogサーバーなどに FQDN (Fully Qualified Domain Name) が設定されている場合にDNS サーバーに問合せを行うことでIPv4/IPv6アドレスを取得します。

本製品は、DNSクライアントの制御機能として、以下を提供します。

- DNS サーバーのIPアドレス設定

- デフォルトドメイン名の設定

- 検索ドメインリストの設定

なお、DNS サーバーへの問い合わせは、初期状態で 有効 となっており、 dns-client enable/disable コマンドで設定を変更することができます。

##### 3.1.1. DNS サーバーのIPアドレス設定

DNS サーバーのIPアドレスは、以下の方法で 最大3件 まで設定することができます。

- dns-client name-server コマンドによる手動設定

  - IPv4/IPv6アドレスを設定することができます。

- DHCPによる自動設定

本製品では、 コマンドで設定した情報を必ず優先的に扱います 。
設定されているDNS サーバーは、 show dns-client コマンドで確認します。

##### 3.1.2. デフォルトドメインの設定

デフォルトドメインは、以下の方法で 1件のみ 設定することができます。設定可能な最大文字数は 256文字 です。

- dns-client domain-name コマンドによる手動設定

- DHCPによる自動設定

本製品では、DNS サーバー のIPアドレスと同様、 コマンドで設定した情報を優先的に扱います 。
設定されているデフォルトドメインは、 show dns-client コマンドで確認します。
なお、デフォルトドメイン名の利用は、検索ドメインリストに登録がない場合に限定されます。

##### 3.1.3. 検索ドメインリストの設定

本製品は、DNS問い合わせ時に使用するドメイン名を、検索ドメインリストで管理します。
ドメイン名は、検索ドメインリストに以下の方法で 最大6件 まで設定することができます。

- dns-client domain-list コマンドによる手動設定

設定されている検索ドメインリストは、 show dns-client コマンドで確認します。
なお、検索ドメインリストは、 登録するすべてのドメイン名の文字数の合計を255文字以内に収める必要があります 。

### 4. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
コマンドの詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

機能種別 | 操作項目 | 操作コマンド
--- | --- | ---
DNS クライアントの設定 | DNS クライアントの設定 | dns-client enable/disable
DNS サーバーアドレスの設定 | dns-client name-server
デフォルトドメインの設定 | dns-client domain-name
検索ドメインリストの設定 | dns-client domain-list
DNSクライアント情報の表示 | show dns-client

### 5. コマンド実行例

#### 5.1. DNSクライアントの設定

本製品にDNSクライアントの設定をして、DNS問い合わせを行う環境を整備します。

- DNS問い合わせ先のサーバーのIPアドレスを 192.168.100.1 と 192.168.100.2 とします。

- DNS問い合わせ時に使用するデフォルトドメインを example.com とします。

■設定手順

1. DNSへの問い合わせ機能を有効にします。

       Yamaha(config)#dns-client enable

   - 初期値として設定されているため特に設定する必要はありません。

2. DNSサーバーを設定します。

       Yamaha(config)#dns-client name-server 192.168.100.1
       Yamaha(config)#dns-client name-server 192.168.100.2

3. デフォルトドメインを設定します。

       Yamaha(config)#dns-client domain-name example.com

4. 設定したDNSクライアント情報を確認します。

       Yamaha#show dns-client

       DNS client is enabled
        Default domain  : example.com
        Domain list     :
        Name Servers    : 192.168.100.1 192.168.100.2

        * - Values assigned by DHCP Client.

### 6. 注意事項

特になし

### 7. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.