============================= MODX M6 / MODX M7 / MODX M8 V1.11 アップデーター Readme =============================

ヤマハミュージックシンセサイザーMODX Mシリーズをご愛用いただき、誠にありがとうございます。

このReadmeには、MODX M6 / MODX M7 / MODX M8 V1.11 アップデーターの
アップデート方法、およびアップデート内容が記述されています。
アップデートに際しては、本テキストを十分にお読みいただき作業を行ってください。

■ご注意
  ・アップデートは、お客様ご自身の責任において行ってください。
  ・アップデートにより、ユーザーメモリーのデータ(ライブラリデータ、ユーザーデータ、サンプルデータなど)が
    すべて初期化されます。アップデート前に、大切なデータはUSBフラッシュメモリーに保存しておくことを
    おすすめします。
  ・アップデート作業中に電源が切れたり作業に失敗した場合、本体が動作しなくなる場合があります。
    この場合、再度はじめからアップデート作業を実行してください。
  ・再度アップデート作業を実行しても本体が動作しない場合は、最寄りのヤマハのサービス拠点へご相談ください。


■アップデート対象モデル

  MODX M6 / MODX M7 / MODX M8 V1.11 未満


■バージョンの確認方法

  (1) [UTILITY]ボタンを押し、ユーティリティーモードに入ります。
  (2) [Settings]タブ、[System]タブの順でタップします。
  (3) 画面の一番下の行に、以下のような文字が表示されます。「*.**.*」と表示されている部分が本体のバージョンです。

      --------------------------------------------------------------------------
        MODX M Firmware Version : *.**.*     (c)2025 Yamaha Corporation
      --------------------------------------------------------------------------

      ※"1.00.2"や"1.10.1"などと表示されますが、"1.00"や"1.10"でバージョンを確認します。


■アップデートの方法
    【重要】
    ・アップデートにより、ユーザーメモリーのデータ(ライブラリデータ、ユーザーデータ、サンプルデータなど)が
      すべて初期化されます。
      大切なデータは、USBフラッシュメモリーなどにバックアップをとってからアップデート作業を行ってください。
      詳しくは取扱説明書をご参照ください。

    【ご用意いただくもの】
    ・MODX M本体でフォーマットした4GB以上のUSBフラッシュメモリー
    ※MODX Mでの動作確認済みUSBフラッシュメモリーは以下をご参照ください。
      https://jp.yamaha.com/products/contents/music_production/support/hardware-compatibility/


  (1) ダウンロード後、解凍したファイルのうち、以下ファイルを、MODX M本体でフォーマットした
      USBフラッシュメモリーにコピーしてください。
      なお、USBフラッシュメモリーにはこのファイル以外何も入れないでください。
        9C64OS_.PGM

  (2) MODX M本体の電源を切ります。

  (3) (1)で用意したUSBフラッシュメモリーを[USB TO DEVICE]端子に接続して、
      [UTILITY]ボタンと[↑(カーソル上)]ボタンを同時に押しながら
      MODX M本体の電源を入れます。
      このとき、[UTILITY]ボタンと[↑(カーソル上)]ボタン以外のボタンは押さないようにしてください。
      画面に"YAMAHA"のロゴが表示されたらボタンから手を離してください。

  (4) 画面下部に、"Waiting for USB storage ..." 、続いて、
       "MODX M6/7/8 updater *.**.*" と表示され、アップデートが開始されます。
      "Update completed." というメッセージが表示されたら、アップデート完了です。


  ※注記
      アップデート完了のメッセージが出る前に、絶対に本体の電源を切らないでください。
      また、USBフラッシュメモリーを抜かないでください。
      万が一アップデート作業中に電源ケーブルが抜けるなど作業に失敗した場合は、
      本体が動作しなくなることがあります。再度、はじめからアップデート作業をしても
      本体が動作しない場合は、最寄りのヤマハのサービス拠点へご相談ください。

  (5) MODX M本体の電源を入れなおします。

  (6) [UTILITY]ボタンを押し、[Settings]タブ、[System]タブの順にタップし、[Initialize All Data]を実行します。

    以上で操作は完了です。

==================================================================================================
■主なアップデート内容
【V1.10 → V1.11】
＜機能追加・仕様変更＞
・フットスイッチのノイズ対策を強化しました。


【V1.00 → V1.10】
＜機能追加・仕様変更＞
・Rec’n’Share に対応しました。

<問題の修正>
・コンピューターやスマートデバイスとのUSB （オーディオ、MIDI）接続の安定性を改善しました。
・17個以上のライブラリーが正しく読み込まれない問題を修正しました。
・その他軽微な不具合を修正しました。

==================================================================================================
掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
Copyright(c) 2025 Yamaha Corporation. All Rights Reserved.
