============================= CK61/CK88 V1.10 アップデーター Readme =============================

ヤマハ ステージキーボード CK61/CK88をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

このReadmeには、CK61/CK88 V1.10 アップデーターの
アップデート方法、およびアップデート内容が記述されています。
アップデートに際しては、本テキストを十分にお読みいただき作業を行なってください。

■ご注意
  ・ユーザーアップデートは、お客様ご自身の責任において行なってください。
  ・アップデートにより、保存したライブセットサウンド、MENU画面、SETTINGS画面の設定はすべて初期化されます。
    アップデート前に、大切なデータはUSBフラッシュメモリーに保存しておくことをおすすめします。
  ・アップデート作業中に電源が切れたり作業に失敗した場合、本体が動作しなくなる場合があります。
    この場合、再度はじめからアップデート作業を実行してください。
  ・再度アップデート作業を実行しても本体が動作しない場合は、最寄りのヤマハのサービス拠点へご相談ください。


■アップデート対象モデル

  CK61/CK88 V1.10未満


■バージョンの確認方法

  (1) [MENU]ボタンを押します。
  (2) ｢Version Info」を選択し、[ENTER]ボタンを押します。
  (3) LCDに以下のような文字が表示されます。「*.**.*」と表示されている部分が本体のバージョンです。

      ---------------------
          Version Info

      Firmware V*.**.*
         
      (C)2022
      Yamaha Corporation
      ---------------------

      ※"1.00.0"や"1.02.0"などと表示されますが、"1.00"や"1.02"でバージョンを確認します。


■アップデートの方法
    【重要】
    ・アップデートにより、保存したライブセットサウンド、MENU画面、SETTINGS画面の設定がすべて初期化されます。
      大切なデータは、USBフラッシュメモリーなどにバックアップをとってからアップデート作業を行なってください。
      詳しくは取扱説明書をご参照ください。

      
    【ご用意いただくもの】
    ・CK61/CK88本体でフォーマットした2GB以上のUSBフラッシュメモリー
    ※動作確認済みUSBデバイスリストは、ヤマハサポートページより、機種ごとに提供しております。

	   https://jp.yamaha.com/support/docs_data/index.html


  (1) ダウンロード後、解凍したファイルのうち、以下ファイルを、CK61/CK88本体でフォーマットした
      USBフラッシュメモリーにコピーしてください。
      なお、USBフラッシュメモリーにはこのファイル以外何も入れないでください。
        8W61OS_.PGM

  (2) CK61/CK88本体の電源を切ります。

  (3) (1)で用意したUSBフラッシュメモリーをUSB [TO DEVICE]端子に接続し、
      [SETTINGS]ボタンとVALUE[ｖ]ボタンを同時に押しながらCK61/CK88本体の電源を入れます。
      このとき、[SETTINGS]ボタンとVALUE[ｖ]ボタン以外のボタンは押さないようにしてください。
      画面に"YAMAHA"のロゴが表示されたらボタンから手を離してください。

  (4) LCDに、"Now loading." と表示され、続いて以下のような文字が表示されます。
       「Current Ver」は現在のバージョン、「New」はアップデーターのバージョンです。
        アップデートを続行する場合は[ENTER]ボタンを押します。
        キャンセルする場合は[EXIT]ボタンを押します。

      ---------------------
            Updater
      Current Ver : *.**.*
      New     Ver : *.**.*
       [ENTER] : Start
       [EXIT]  : Reboot
      ---------------------

  (5) [ENTER]ボタンを押すと、以下のような文字が表示されます。
       さらに[ENTER]ボタンを押すと、アップデートが実行され、保存したライブセットサウンド、MENU画面、SETTINGS画面の設定はすべて初期化されます。
        キャンセルする場合は[EXIT]ボタンを押します。

      --------------------- 
            Updater 
        All User memory 
      will be initialized. 
       [ENTER] : Continue 
       [EXIT]  : Reboot 
      ---------------------

  (6) アップデートが完了すると、以下のような文字が表示されます。
        「Current Ver」がアップデーターのバージョンになっているかご確認ください。

      ---------------------
            Updater
      Current Ver : *.**.*
         
           Completed.
        Please turn off.
      ---------------------

  ※注記
      アップデート完了のメッセージが出る前に、絶対に本体の電源を切らないでください。
      また、USBフラッシュメモリーを抜かないでください。
      万が一アップデート作業中に電源ケーブルが抜けるなど作業に失敗した場合は、
      本体が動作しなくなることがあります。再度、はじめからアップデート作業をしても
      本体が動作しない場合は、最寄りのヤマハのサービス拠点へご相談ください。

  (7) CK61/CK88本体の電源を切り、USBフラッシュメモリーを抜きます。

  (8) CK61/CK88本体の電源を入れなおします。  

    以上で操作は完了です。

==================================================================================================
■主なアップデート内容

【V1.01 → V1.02】
機能追加・仕様変更
・オートパワーオフ機能で電源が切れるまでの時間を変更しました。

【V1.02 → V1.10】
機能追加・仕様変更
• 「MENU」に「Part SW Mode」項目を追加しました。
• 「SETTINGS」に「Pan」項目を追加しました。
• 「SETTINGS」にRotary Speaker の「Balance」「Stereo/Mono」「Speed」「Acceleration」「Transition」項目を追加しました。
• 「SETTINGS」の「Audio Trigger」→「Play Mode」に「Hold」を追加しました。
• 「Master Tune」へのショートカットを追加しました。

問題の修正
・軽微な不具合を修正しました。

==================================================================================================
掲載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。
Copyright(c) 2026 Yamaha Corporation. All Rights Reserved.
