# リンクアグリゲーション

### 1. 概要

リンクアグリゲーションの設定を行うページです。

### 2. トップページ

リンクアグリゲーションのトップページです。

#### 2.1. ロードバランスルールの設定

- ロードバランスルールの設定が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - ロードバランスのルール

    - ロードバランスルールの設定が表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、ロードバランスルールの設定を行うページが表示されます。

#### 2.2. インターフェースの一覧

- 論理インターフェースおよび物理インターフェースの動作状況と設定が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - チェックボックス

    - 論理インターフェースを削除する際にチェックをいれます。

  - ポート

    - インターフェース名が表示されます。

  - リンク

    - インターフェースのリンク状態が表示されます。

  - 説明

    - インターフェースに設定されている説明文が表示されます。

- 「新規」ボタンを押すと、論理インターフェースの新規設定を行うページが表示されます。

- 「設定」ボタンを押すと、選択した論理インターフェースの設定変更を行うページが表示されます。

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れた論理インターフェースが削除されます。

  - 削除時に、削除後の物理インターフェースの動作を以下から指定することができます。

    - 有効にする

    - 無効にする

- 論理インターフェースは 8 インターフェースまで設定することができます。

### 3. ロードバランスルールの設定ページ

ロードバランスルールの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. ロードバランスルールの設定

- ロードバランスのルール

  - ロードバランスのルールを以下から選択します。

    - 宛先MACアドレス

    - 送信元MACアドレス

    - 宛先/送信元MACアドレス

    - 宛先IPアドレス

    - 送信元IPアドレス

    - 宛先/送信元IPアドレス

    - 宛先ポート番号

    - 送信元ポート番号

    - 宛先/送信元ポート番号

### 4. 論理インターフェースの設定ページ

論理インターフェースの設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 4.1. 論理インターフェースの設定

- 論理インターフェース

  - 新規設定時

    - 論理インターフェースの種別が表示されます。

  - 設定変更時

    - 選択した論理インターフェース名が表示されます。

- インターフェース番号

  - インターフェース番号を指定します。

  - 入力範囲は 1 - 8 です。

  - 本項目は新規設定時のみ表示されます。

- 所属ポート

  - 論理インターフェースに所属させるポートを選択します。

  - 「選択」ボタンを押すと、「物理インターフェースの一覧」ダイアログが表示されます。

  - 「物理インターフェースの一覧」ダイアログでは、ポートのチェックボックスにチェックをいれて「OK」ボタンを押すことで、所属ポートを選択することができます。

  - 最大 8 ポートまで選択可能です。

- 動作

  - 論理インターフェースの動作を以下から選択します。

    - インターフェースを有効にする

    - インターフェースを無効にする

- 説明

  - インターフェースの説明文を設定します。

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です。

  - 入力可能文字数は 80 文字です。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.