# コミュニティ

### 1. 概要

SNMPのコミュニティに関する設定を行うページです。

### 2. トップページ

コミュニティ のトップページです。

#### 2.1. コミュニティの一覧

- 現在登録されているコミュニティの情報が表示されます。

- 表の項目の説明は以下のとおりです。

  - コミュニティ名

    - 登録されているコミュニティ名が表示されます

  - アクセスモード

    - コミュニティに対して設定されているアクセスモードが表示されます。

- 「新規」ボタンを押すと、コミュニティの新規登録を行うページが表示されます

- 「設定」ボタンを押すと、選択したコミュニティの設定変更を行うページが表示されます

- 「削除」ボタンを押すと、チェックボックスにチェックを入れたコミュニティが削除されます

- コミュニティは最大 16 個まで登録できます。

### 3. コミュニティの設定ページ

SNMPのコミュニティに関する設定を行うページです。
設定を入力後、「確認」ボタンを押してください。
確認画面の入力内容に間違いがなければ、「設定の確定」ボタンを押してください。

#### 3.1. コミュニティの設定

- コミュニティ名

  - コミュニティ名を設定します。

  - 入力可能文字は ? を除いた半角英数記号です。

  - 入力可能文字数は 32 文字です。

- コミュニティに関連する設定（トラップ、SNMPサーバーへのアクセス条件）がある場合、それらの設定も併せて変更する

  - チェックボックスにチェックを入れ、「設定の確定」ボタンを押すと、以下の設定で使用している変更前のコミュニティ名を変更後のコミュニティ名に変更します。

    - トラップ送信先の設定

    - SNMPサーバーへのアクセス条件

  - 本項目は設定変更時のみ表示されます。

  - チェックボックスにチェックを入れると、入力内容の確認ページに「詳細の表示」ボタンが表示されます。

  - 「詳細の表示」ボタンを押すと、新しいウインドウが開き、以下の項目が表示されます。

    - 変更される設定

      - コミュニティ名の変更が適用される設定の一覧が表示されます。

    - 削除される設定

      - コミュニティ名の変更によって設定が上書きされ、削除される設定の一覧が表示されます。

- アクセスモード

  - コミュニティのアクセスモードを以下の項目から選択します。

    - ReadOnly

      - MIBへの読み出しのみ許可します

    - ReadWrite

      - MIBへの読み書きを許可します

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.