# CONFIGファイルの管理

### 1. 概要

CONFIG ファイルのインポートとエクスポートを行うページです。

本機は、CONFIG ( 設定情報 ) に従って動作しています。CONFIG ファイルは、複数のコマンドの組み合わせによって構成されています。

### 2. トップページ

CONFIG ファイルの管理のトップページです。

CONFIG ファイルを PC からインポートする手順及び、CONFIG ファイルを PC へエクスポートする手順を開始することができます。

#### 2.1. CONFIG ファイルのインポート

- 「進む」ボタンを押すと、CONFIG ファイルを PC からインポートする手順が開始されます。

#### 2.2. CONFIG ファイルのエクスポート

- 「進む」ボタンを押すと、CONFIG ファイルを PC へエクスポートする手順が開始されます。

### 3. CONFIG ファイルのインポートページ

PC 内の CONFIG ファイルを内蔵不揮発性メモリへコピーして、CONFIG ファイルの更新を行うページです。

入力が完了したら、「確認」ボタンを押してください。入力内容の確認画面で内容に間違いがなければ、「実行」ボタンを押してください。

使用中の CONFIG ファイルとインポート先の CONFIG ファイルが同じ場合、インポートが正常に完了すると、自動的に再起動を行います。

#### 3.1. CONFIG ファイルのインポート

- 使用中の CONFIG ファイル

  - 現在使用中の CONFIG ファイルが表示されます。

- インポートするファイル

  - 「ファイル選択」ボタンを押すと、ファイル選択ダイアログが表示されます。

- インポート先のファイル

  - インポート先の内蔵不揮発性メモリの CONFIG ファイルを選択します。

### 4. CONFIG ファイルのエクスポートページ

内蔵不揮発性メモリの CONFIG ファイルを PC へコピーするページです。

入力が完了したら、入力内容を確認後、「実行」ボタンを押してください。

#### 4.1. CONFIG ファイルのエクスポート

- 使用中の CONFIG ファイル

  - 現在使用中の CONFIG ファイルが表示されます。

- エクスポートするファイル

  - エクスポートする内蔵不揮発性メモリの CONFIG ファイルを選択します。

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.