# 筐体情報の表示

### 1. 機能概要

#### 1.1. コマンドによる筐体情報の表示

本製品は、下表に示す本体の表示機能を提供します。

表示項目 | 説　明 | コマンド
--- | --- | ---
製品情報 | 製品名、型番、プロダクトIDなど本製品本体の情報を表示します。 | show inventory
稼働情報 | 起動ソフトウェアの情報、CPU使用率、メモリ使用率、起動時刻など、本製品のプログラムの稼働情報を表示します。 | show environment
技術サポート情報 | 技術サポートに必要な解析情報として、稼働情報がわかるものを全て出力します。 | show tech-support

#### 1.2. 技術サポート情報のリモート取得

PCなどのリモート端末にインストールされた TFTPクライアント を使用して、本製品から 技術サポート情報(show tech-supportの出力結果) を取得することができます。
本製品のtftpサーバーを機能させるために、以下の手順でリモートアクセス可能なネットワーク環境を整備してください。

1. 任意のVLANにIPv4/IPv6アドレスを設定します。

2. tftp-server enableコマンドで、本製品のTFTPサーバー機能を起動します。

3. tftp-server accessコマンドを使用し、必要に応じてTFTPサーバーにアクセス可能なホストを設定します。

なお、TFTPクライアント使用時、技術サポート情報取得先のリモートパスには、 techinfo を指定します。

### 2. 関連コマンド

関連コマンドについて、以下に示します。
詳細は、コマンドリファレンスを参照してください。

操作項目 | 操作コマンド
--- | ---
製品情報の表示 | show inventory
稼動情報の表示 | show environment
技術サポート情報の表示 | show tech-support

### 3. コマンド実行例

#### 3.1. 製品情報の表示

本体の製品情報を確認します。

- 名称 (NAME)

- 概要 (DESCR)

- ベンダー名 (Vendor)

- プロダクトID (PID)

- バージョンID (VID)

- シリアル番号 (SN)

      Yamaha>show inventory
      NAME: L2 PoE switch
      DESCR: SWX2210P-10G
      Vendor: Yamaha
      PID: SWX2210P-10G
      VID: 0000
      SN: 1234567890

#### 3.2. 稼動情報の表示

システムの稼働状態(以下の情報)を確認します。

- ブートバージョン

- PoEバージョン

- ファームウェアリビジョン

- シリアル番号

- MACアドレス

- CPU使用率

- メモリ使用率

- ファンの稼働状態

- ファンの回転数

- RTCバージョン

- 起動時刻

- 現在時刻

- 起動からの経過時間

- 本体温度の状態

- 本体温度

      Yamaha>show environment
      SWX2210P-10G BootROM Ver.1.04
      SWX2210P-10G PoEROM Ver.1.2.0.15
      SWX2210P-10G Rev.1.03.13 (Wed Sep  4 08:33:10 2024)
      main=SWX2210P-10G ver=00 serial=1234567890 MAC-Address=ac44.f200.0000
      CPU:  42%(5sec)   43%(1min)   43%(5min)    Memory:  51% used
      Fan status: Normal
      Fan speed: FAN1=2689RPM FAN2=2561RPM
      RTC version: 1
      Boot time: 2024/09/18 16:47:54 +09:00
      Current time: 2024/09/19 17:14:56 +09:00
      Elapsed time from boot: 1days 00:27:27
      Temperature status: Normal
      Temperature: 49 degree C
      Yamaha>

#### 3.3. 技術サポート情報の表示

技術サポートに有用な以下のコマンド実行結果を表示します。

- show running-config

- show environment

- show inventory

- show boot all

- show logging

- show users

- show interface

- show frame-counter

- show vlan brief

- show loop-detect

- show mac-address-table

- show l2ms

- show qos queue-counters

- show ip igmp snooping groups

- show ip igmp snooping interface

- show ipv6 mld snooping groups

- show ipv6 mld snooping interface

- show power-inline

      Yamaha#show tech-support
      #
      # Information for Yamaha Technical Support
      #

      *** show running-config ***
      !
      dns-client enable
      !
      !

      ...

      #
      # End of Information for Yamaha Technical Support
      #

### 4. 注意事項

特になし

### 5. 関連文書

特になし

Search result
No more search results.
There are no topics that match your search query.